### Comprovació de la connexió de la impressora

Si us connecteu a la impressora sense cables, comproveu que l'indicador sense cables de la impressora està activat (consulteu la documentació inclosa amb la impressora per obtenir ajuda sobre la identificació d'aquest indicador). A continuació, seleccioneu una de les opcions de la pantalla que es descriuen a continuació.

Si us connecteu amb un cable de xarxa, comproveu els indicadors lluminosos de port de xarxa que es troben a la part posterior de la impressora:

Si l'indicador lluminós de connexió... | Aleshores...
--- | ---
Està activat i de color verd | A continuació, seleccioneu una de les opcions de la pantalla que es descriuen a continuació. Per trobar l'adreça de maquinari (adreça MAC), l'adreça IP o el nom de dispositiu (nom del sistema principal IP) de la impressora, imprimiu una pàgina de configuració de xarxa. Per obtenir instruccions sobre com imprimir una pàgina de configuració de xarxa, vegeu la documentació subministrada amb la impressora.
Està desactivat | Verifiqueu que el cable de xarxa està ben connectat a la impressora i al punt d'accés sense cables (WAP) o a l'ordinador. Verifiqueu que el WAP està habilitat. Verifiqueu que la impressora està engegada. Comproveu que l'ordinador es troba connectat a la xarxa.

Quan hagueu comprovat tot això, seleccioneu un mètode per tornar a cercar la impressora:

- Seleccioneu Tornar a cercar totes les impressores disponibles perquè l'Auxiliar d'instal·lació efectuï una altra cerca automàticament.
- Seleccioneu Especificar una impressora per adreça per introduir manualment l'adreça de maquinari (adreça MAC), l'adreça IP o el nom de dispositiu (Nom del sistema principal IP) de la impressora.
- Seleccioneu Introduir els paràmetres per a una impressora que no estigui connectada a la xarxa si configureu un port per a una impressora que no està connectada a la xarxa. Per obtenir més informació sobre aquesta opció, consulteu la documentació inclosa amb la impressora.