### أمان الاتصال اللاسلكي

حدد نوع الأمان المستخدم في شبكة الاتصال اللاسلكية الخاصة بك:

- نظام مفتوح: حدد هذا الأسلوب إذا لم تكن الشبكة اللاسلكية تتطلب عملية تشفير أو مصادقة.
- المفتاح المشترك (WEP): حدد هذا الأسلوب إذا كان كل جهاز على الشبكة يستخدم مفتاح WEP للاتصال بالشبكة اللاسلكية. في الشاشة التالية أدخل مفتاح WEP الذي ستستخدمه الطابعة في شبكة الاتصال اللاسلكية.
- WPA-شخصي (WPA-PSK): حدد WPA-شخصي في حالة استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية صيغة المرور للاتصال بالشبكة. WPA-شخصي يقدم تشفير للاتصال اللاسلكي وأمان متقدم. في الشاشة التالية، أدخل صيغة المرور التي سوف تستخدمها الطابعة لشبكة الاتصال اللاسلكية. يمكنك الحصول على صيغة المرور من مربع الحوار "خصائص" أو "إعدادات" الخاص بنقطة الوصول أو العبارة أو أداة التوجيه المباشر. يجب أن تتكون صيغة المرور من أحرف يتراوح عددها بين 8 إلى 63 حرفاً. الأحرف الصالحة لصيغة المرور هي 0-9 و a-z وA-Z ومجموعة الرموز بالجدول أدناه.

في حالة عجم التأكد من نوع الأمان المستخدم من قبل الشبكة، انقر فوق هنا.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |