### Ändra inställningar för trådlös anslutning manuellt

Innan du kan fortsätta med skrivarens installationsguide måste du se till att den trådlösa datorn har direkt kontakt med skrivaren. Du måste därför tillfälligt omkonfigurera datorn så att den överensstämmer med skrivarserverns nätverksinställningar för trådlös kommunikation. För detta ändamål kan du använda de konfigurationsprogram som medföljde datorns trådlösa nätverkskort. (Information finns också i Använda Windows XP nedan.)

En ny HP-skrivare har följande originalinställningar för trådlös anslutning när den har startats och initierats. Ändra datorns inställningar för trådlös anslutning så att de överensstämmer med dessa:

- Kommunikationssätt: Ad hoc (peer-to-peer)
- Nätverksnamn (SSID): hpsetup
- Säkerhet: <disabled>

> Obs! Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. Används "HPSETUP" i stället för "hpsetup" får du ingen kontakt med skrivaren.

En ny skrivare kan vara avkänna och kommunicera med andra enheter som har dessa nätverksinställningar för trådlös anslutning.

När du har omkonfigurerat den trådlösa datorn så att den överensstämmer med skrivarens nätverksinställningar för trådlös kommunikation klickar du på Nästa.

Obs! Använder du operativsystemet Windows XP kan du omkonfigurera datorns trådlösinställningar direkt från XP i stället för att använda nätverkskortets konfigurationsprogram. Åtkomst till skrivarens standardnätverk ("hpsetup") får du genom att gå till dialogrutan "Egenskaper för trådlös nätverksanslutning", välja fliken "Trådlösa nätverk", klicka på knappen "Avancerat", välja "Endast dator-till-datornätverk", klicka på "Stäng", klicka på "Lägg till", ange "hpsetup" i rutan "Nätverksnamn (SSID)" och kontrollera att posten "hpsetup" ligger överst i listan "Önskadenätverk".

Översikt