### Langaton salaus – WEP

##### WEP-avain

Valitussa verkossa on käytössä WEP. Antamasi WEP-avaimen on vastattava verkon avainta täysin.

Jos WEP-avain ei ole tiedossasi, ota yhteys järjestelmänvalvojaan tai katso lisäohjeita langattoman kytkentäkohdan (WAP) käyttöoppaasta.

Kirjoita verkon WEP-avain. Kirjoita WEP-avain täsmälleen siinä muodossa kuin sitä käytetään verkossa. Älä luo uutta WEP-avainta tässä näytössä.

Jos napsautat Seuraava ja tämä näyttö tulee uudelleen näkyviin, WEP-avain ei kelpaa. Kirjoita salausavain uudelleen täsmälleen siinä muodossa kuin sitä käytetään verkossa.

##### Useita WEP-avaimia

Verkossa voidaan käyttää useita WEP-avaimia. Tällöin kirjoittimen langattomat asetukset on määritettävä kirjoittimen sulautetun Web-palvelimen (EWS) avulla. Napsauta Peruuta ja katso EWS-tiedot kirjoittimen käyttöoppaasta. Kun olet määrittänyt langattomat asetukset, suorita ohjattu asennusohjelma uudelleen.