### Шифрование в беспроводной сети - WEP

##### Ключ WEP

В выбранной сети используется шифрование (WEP). Указанный ключ WEP должен соответствовать ключу, который используется в существующей сети.

Если ключ WEP неизвестен, обратитесь к специалисту, который настраивал сеть, или к документации по устройству беспроводной точки доступа (WAP).

Укажите ключ WEP существующей сети. Необходимо указать ключ WEP, который используется в существующей сети. Не используйте данный экран для создания нового ключа WEP.

Если после выбора Далее снова появится этот экран, значит указан недействительный ключ WEP. Снова укажите ключ шифрования, который используется в существующей сети.

##### Несколько ключей WEP

В существующей сети может использоваться несколько ключей WEP. В этом случае для настройки беспроводных параметров принтера необходимо использовать встроенный Web-сервер (EWS) принтера. Нажмите Отмена и для получения информации о EWS обратитесь к документации по принтеру. После настройки беспроводных параметров снова запустите мастер установки.