### Identyfikacja

Identyfikacja sprawdza tożsamość użytkownika lub urządzenia przed przyznaniem dostępu do sieci.

Identyfikacja nie jest tożsama z szyfrowaniem. Niemniej jednak identyfikację można wykorzystywać łącznie z szyfrowaniem.

Wybierz metodę identyfikacji stosowaną w twojej sieci bezprzewodowej:

- System otwarty (Brak identyfikacji): Wybierz, jeżeli twoja sieć nie wymaga identyfikacji
- Klucz wspólny: Wybierz, jeżeli każde urządzenie w sieci korzysta z klucza WEP przy dostępie do sieci. W następnym oknie wpiszesz klucz WEP, który drukarka będzie wykorzystywała do identyfikacji.
- Klucz wstępny: Wybierz identyfikację za pomocą klucza wstępnego (EAP/PSK), jeśli w sieci używany jest klucz wstępny generowany zazwyczaj przez hasło. Klucz wstępny używa dostępu zabezpieczonego Wi-Fi (WPA) szyfrowania w komunikacji bezprzewodowej i oferuje ulepszone zabezpieczenia. Hasło można uzyskać w oknie dialogowym "Właściwości" lub "Ustawienia" programu narzędziowego online obsługującego punkt dostępu, bramkę lub router. Hasło musi mieć długość od 8 do 63 znaków. Prawidłowe znaki dla hasła to 0-9, a-z, A-Z i zestaw symboli w poniższej tabeli.

Jeżeli nie masz pewności, czy twoja sieć wykorzystuje identyfikację, kliknij tutaj.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |