### Ορισμός εκτυπωτή

Η οθόνη Ορισμός εκτυπωτή σας επιτρέπει να ορίσετε απευθείας έναν εκτυπωτή δικτύου μέσω μιας από τις διευθύνσεις του.

Επιλέξτε και εισαγάγετε μια από τις ακόλουθες διευθύνσεις για τον εκτυπωτή που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Βρείτε τις προς το παρόν διαμορφωμένες διευθύνσεις τυπώνοντας μια σελίδα ρυθμίσεων δικτύου.

Σημείωση: Στην οθόνη θα εμφανιστούν μόνο όσες επιλογές ισχύουν για το δικό σας εκτυπωτή.

- Διεύθυνσης υλικού. Η διεύθυνση υλικού LAN (που ονομάζεται επίσης διεύθυνση σταθμού ή διεύθυνση MAC) αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο μια συσκευή.
- Διεύθυνσης IP. Η διεύθυνση IP (Πρωτόκολλο Internet) αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο κάθε συσκευή σε ένα δίκτυο TCP/IP. Αποτελείται από έναν αριθμό τεσσάρων byte (32 bit), με τη μορφή n.n.n.n (όπου κάθε n αντιπροσωπεύει έναν αριθμό από το 0 έως το 255) και συνήθως εκχωρείται από το διαχειριστή του δικτύου.

Σημείωση: Για οδηγίες σχετικά με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας. Ορισμένοι εκτυπωτές της HP καταλαμβάνουν μια προεπιλεγμένη διεύθυνση IP με τιμή 192.0.0.192, δύο λεπτά μετά την ενεργοποίησή τους. Χρησιμοποιήστε αυτήν την προεπιλογή για την αρχική αναγνώριση ενός νέου εκτυπωτή.

- Όνομα κεντρικού υπολογιστή IP. Το όνομα κεντρικού υπολογιστή IP είναι ένα εύκολα αναγνωρίσιμο όνομα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή.

Σημείωση: Για τη ρύθμιση εκτυπωτών που δεν βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ανατρέξτε στην Προσθήκη εκτυπωτών σε μεγάλα δίκτυα IP.

Εάν ο επιλεγμένος εκτυπωτής προστατεύεται από όνομα κοινότητας SNMP ή από κωδικό πρόσβασης Jetdirect, θα σας ζητηθεί να δώσετε το όνομα κοινότητας ή τον κωδικό πρόσβασης. Εάν η καταχώρησή σας δεν είναι έγκυρη, δεν θα μπορέσετε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο οδηγό.

#### Για περισσότερες πληροφορίες:

Γλωσσάριο όρων εκτύπωσης μέσω δικτύου