### Drucker gefunden

Das Dialogfeld Drucker gefunden listet alle Drucker (oder Multifunktionsgeräte) auf, die im lokalen Netzwerk ermittelt wurden. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus der Liste aus, und klicken Sie auf Weiter.

Ist der gewünschte Drucker nicht aufgeführt, versuchen Sie Folgendes:

- Klicken Sie auf Erneut suchen oder
- Klicken Sie auf Abbrechen, um das Programm zu beenden. Führen Sie anschließend den Installationsassistenten erneut aus.

Hinweis: Zur Einrichtung von Druckern, die sich nicht im lokalen Netzwerk befinden, lesen Sie den Abschnitt Drucker in großen IP-Netzwerken hinzufügen.

Drucker in der Liste sind durch die folgenden Felder gekennzeichnet. Der Drucker lässt sich wahrscheinlich am einfachsten über die Hardware-Adresse identifizieren.

Modell | Dieses Feld gibt das Druckermodell an (z.B. HP LaserJet 5000 Serie). Wenn das Modell nicht ermittelt werden konnte, der Drucker ausgeschaltet oder überhaupt nicht angeschlossen ist, erscheint dort der Eintrag Unbekannt. Bei externen HP Jetdirect Druckservern wird der folgende Vermerk angezeigt, wenn ein Drucker angeschlossen ist, aber nicht ermittelt werden konnte: Parallel: Centronics Drucker/Plotter USB (unidirektional): Unidirektionales Peripheriegerät USB (bidirektional): Bidirektionales Peripheriegerät
Hardware-Adresse | (auch als physikalische Adresse oder MAC-Adresse bezeichnet.) Identifiziert ein Gerät im lokalen Netzwerk eindeutig. Bei HP Druckern und externen HP Jetdirect Druckservern mit mehreren Druckeranschlüssen kann an die Adresse eine Anschlussnummer (Port 1, Port 2, Port 3) angehängt werden. Diese Adresse wird auf der Konfigurationsseite (Testseite) des Druckservers angegeben.
IP-Adresse | Die IP (Internet Protocol)-Adresse dient zur eindeutigen Identifizierung eines Geräts in einem TCP/IP-Netzwerk und wird vom Netzwerkadministrator vergeben. Wenn ein HP Jetdirect Druckserver innerhalb von zwei Minuten nach dem Einschalten nicht mit einer gültigen IP-Adresse konfiguriert wird, erhält er automatisch die Standardadresse 192.0.0.192. Hierbei handelt es sich nicht um eine gültige IP-Adresse, sie kann jedoch zur Erkennung eines neuen Druckers verwendet werden. Wenn mehrere Drucker diese Standardadresse verwenden, sollten Sie zur Identifizierung des richtigen Druckers die Hardware-Adresse nachsehen.

Hinweis: Wenn ein Feldeintrag abgeschnitten ist und Sie das gesamte Feld sehen möchten, brauchen Sie nur seine Breite zu verändern. Hierzu setzen Sie den Cursor an den rechten Rand der Feldüberschrift und ziehen die Begrenzung bei gedrückt gehaltener Maustaste nach rechts.

Anweisungen zum Ausdruck einer Netzwerkkonfigurationsseite finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation Ihres Druckers.

Wenn ein ausgewählter Drucker durch einen SNMP-Community-Namen oder ein Jetdirect Kennwort geschützt wird, werden Sie zur Eingabe des Community-Namens oder Kennworts aufgefordert. Wenn Ihre Eingabe ungültig ist, können Sie den Drucker nicht mit diesem Assistenten installieren.

#### Siehe auch:

Glossar zum Netzwerkdrucken