### הצפנה אלחוטית - WEP

##### מפתח WEP

WEP זמין ברשת שנבחרה. מפתח ה-WEP שהנך מזין חייב להיות זהה למפתח ברשת.

אם אינך יודע את מפתח ה-WEP, פנה לאדם שהגדיר את תצורת הרשת או עיין בתיעוד של נקודת הגישה האלחוטית (WAP).

הזן את מפתח ה-WEP עבור הרשת. עליך להזין את מפתח ה-WEP בדיוק כפי שהוא מופיע ברשת. אל תשתמש במסך זה כדי ליצור מפתח WEP חדש.

אם לחצת על הבא ומסך זה הופיע, פירושו שהוזן מפתח WEP לא חוקי. הזן שוב את מפתח ההצפנה בדיוק כפי שהוא מופיע ברשת.

##### מפתחות WEP מרובים

ברשת יכול להיות יותר ממפתח WEP אחד. במקרה זה, עליך להשתמש בשרת האינטרנט המובנה (EWS) של המדפסת כדי לקבוע את תצורת הגדרות האלחוט של המדפסת. לחץ על ביטול ולאחר מכן עיין בתיעוד המדפסת כדי למצוא מידע אודות ה-EWS. לאחר קביעת התצורה של הגדרות האלחוט, הפעל שוב את אשף ההתקנה.