### Έλεγχος του υπολογιστή και του εκτυπωτή

Αφού τροφοδοτηθεί και προετοιμαστεί, ένας νέος εκτυπωτής HP χρησιμοποιεί τις παρακάτω εργοστασιακές προεπιλεγμένες ασύρματες ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι ασύρματες ρυθμίσεις του υπολογιστή σας συμφωνούν με τις εξής:

- Κατάσταση επικοινωνίας: Ad Hoc
- Όνομα δικτύου (SSID): hpsetup
- Ασφάλεια: <απενεργοποιημένη>

> Σημείωση: Στο όνομα δικτύου γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Εάν χρησιμοποιηθεί "HPSETUP" και όχι "hpsetup", δεν θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκτυπωτή.

Ένας νέος εκτυπωτής HP μπορεί να εντοπίσει μόνο άλλες συσκευές με αυτές τις ρυθμίσεις ασύρματης δικτύωσης και να επικοινωνήσει μαζί τους.

Όταν ο εκτυπωτής είναι αναμμένος, η μπλε φωτεινή ένδειξη επάνω του βεβαιώνει ότι έχετε ασύρματη σύνδεση.

Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη αναζήτησης για μια μέθοδο ασύρματης αναζήτησης.

Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός εκτυπωτή μέσω διεύθυνσης για να γίνει αναζήτηση για εκτυπωτή με συγκεκριμένη διεύθυνση IP.