### Bulunan Yazıcılar

Yazıcı Bulundu ekranı, yerel ağda bulunan tüm yazıcıları (veya çok işlevli aygıtları) listeler. İstenen yazıcıyı listeden seçin ve İleri'yi tıklatın.

İstediğiniz yazıcı listede yoksa, aşağıdakilerden birini deneyin:

- Yeniden Ara düğmesini veya
- Çıkmak için İptal düğmesini tıklatın ve sonra yükleme sihirbazını yeniden çalıştırın.

Not: Yerel ağda olmayan yazıcıları kurmak için, bkz: Büyük IP Ağlarına Yazıcı Ekleme.

Listedeki yazıcılar aşağıdaki alanlarla tanıtılır. Donanım Adresi yazıcıyı tanımlamak için en kolay yol olabilir:

Model | Yazıcı modelini belirtir (örneğin, HP LaserJet 5000 Serisi). Model belirlenemiyorsa, yazıcı kapalıysa veya bağlı yazıcı yoksa ekrana Bilinmiyor yazısı gelir. HP JetDirect harici yazdırma sunucularında bir yazıcı bağlı ancak tanınamıyorsa aşağıdakiler ekrana gelir: Paralel: Centronics Yazıcı/Çizici USB (tek yönlü): Tek Yönlü Çevre Birimi USB (çift yönlü): Çift Yönlü Çevre Birimi
Donanım Adresi | (ayrıca İstasyon Adresi veya MAC adresi olarak da bilinir). Yerel ağdaki bir aygıtı benzersiz şekilde tanımlar. Birden fazla yazıcı bağlantı noktası olan HP yazıcıları ve HP Jetdirect harici yazdırma sunucuları için bir bağlantı noktası numarası (Bağlantı Noktası 1, Bağlantı Noktası 2, Bağlantı Noktası 3) eklenebilir. Bu adres yazdırma sunucusunun yapılandırma (deneme) sayfasında listelenir.
IP Adresi | (Internet İletişim Kuralı) Bir aygıtı TCP/IP ağı üzerinde benzersiz bir şekilde tanıtır ve bir ağ yöneticisi tarafından atanır. Bir HP Jetdirect yazdırma sunucusu açıldıktan sonra iki dakika içinde geçerli bir IP adresiyle yapılandırılmazsa, varsayılan IP adresi (192.0.0.192) otomatik olarak atanır. Bu varsayılan IP adresi geçerli bir adres değildir ama yeni bir yazıcıyı tanımlamak için kullanılabilir. Varsayılan adrese sahip birden fazla yazıcı varsa doğru yazıcıyı bulmak için Donanım Adresini kontrol edin.

Not: Bir alan kaydı kısaltılmışsa ve siz de alanın tamamını görmek istiyorsanız alanın genişliğini değiştirin. Boyutu değiştirmek için imleci alan başlığının sınırına getirin, ardından tıklatıp sürükleyin.

Ağ yapılandırma sayfası yazdırmayla ilgili yönergeler için, yazıcıyla gelen belgelere bakın.

Seçilen yazıcı bir SNMP Topluluk Adı veya Jetdirect parolasıyla korunuyorsa, Topluluk Adı'nı veya parolayı girmeniz istenir. Girdiğiniz değer geçerli değilse yazıcıyı bu sihirbazı kullanarak yükleyemezsiniz.

#### Daha fazla bilgi için:

Ağ Yazdırma Terimleri Sözlüğü