### Väliaikainen verkkokaapeliyhteys

Jotta kirjoittimen kokoonpano voidaan määrittää, verkon on havaittava se. Kun verkkokaapeli liitetään väliaikaisesti, verkko havaitsee kirjoittimen ja asennusta voidaan jatkaa. Kun kirjoittimen langattomat asetukset on määritetty, ohjattu toiminto kehottaa irrottamaan kaapelin.

1. Valitse jokin seuraavista toimintatavoista:

- Langaton verkko (Infrastruktuuri): Liitä kaapeli langattomaan kytkentäkohtaan (WAP).
- Laitteiden välinen verkko (Adhoc): Liitä kaapeli tietokoneeseen.

2. Kytke verkkokaapeli kirjoittimen takana olevaan verkkoporttiin.

Yhteysmerkkivalo | Toimenpide
Palaa vihreänä | Napsauta Kyllä.
Ei pala | o Varmista, että verkkokaapeli on kiinnitetty tukevasti sekä kirjoittimeen että langattomaan kytkentäkohtaan (WAP) tai tietokoneeseen. o Varmista, että langattomaan kytkentäkohtaan (WAP) on kytketty virta. o Varmista, että kirjoittimeen on kytketty virta. o Varmista, että tietokone on liitetty verkkoon.

Jos kirjoitinta ei voi kytkeä verkkoon, napsauta Takaisin ja valitse kirjoittimelle toinen yhteyden muodostustapa. Tutustu vaihtoehtoisiin tapoihin kirjoittimen käyttöoppaassa.

###