### Configurar modo de comunicação em rede

Após ter identificado a sua impressora, você deve especificar um modo de comunicação para ela e configurar os parâmetros corretos da rede para esse modo.

Nota: O utilitário de instalação detectará as configurações do sistema e tentará fornecer um modo de comunicação recomendado, mas você poderá selecionar um modo diferente se desejar. Apenas as opções válidas serão exibidas. Os valores de parâmetros atribuídos não serão configurados na impressora até que você tenha concluído a instalação.

- Windows TCP/IP. Se você pretende usar esta impressora em uma rede TCP/IP, a impressora deve ser configurada com parâmetros de TCP/IP válidos. As opções dependem das configurações de TCP/IP detectadas.

  - Se a impressora não tiver configurações de TCP/IP válidas:
    Digite um endereço IP válido para a impressora, uma máscara de sub-rede e um endereço IP válidos para o gateway, nos campos fornecidos. Você deve consultar o Administrador de rede antes de atribuir valores.

    Clique em Sugerir configurações para que o utilitário de instalação insira automaticamente os parâmetros TCP/IP.

    Caixa de seleção Usar nome da porta padrão (Windows NT, 2000 e XP). Marque essa caixa para usar as configurações de porta padrão para esta impressora. Se essa caixa não estiver marcada, a caixa de diálogo Nome da porta será a próxima tela de assistente exibida após a tela Configurar modo de comunicação em rede.

    ATENÇÃO: Se a impressora estiver destinada a uma conexão com outras redes, as configurações de TCP/IP sugeridas pelo utilitário poderão não ser exclusivas globalmente e poderão provocar conflitos com outros dispositivos. Tenha cuidado ao se conectar a outras redes TCP/IP.

  - Se a impressora já tiver configurações de TCP/IP válidas:
    As configurações de TCP/IP atuais serão exibidas. Para alterar valores, clique em Alterar configurações.

    ATENÇÃO: A alteração de configurações de TCP/IP válidas pode impedir o acesso de outros usuários. Consulte o Administrador da rede antes de alterar configurações válidas.

    Nota: Se os parâmetros de TCP/IP estiverem protegidos por senha por meio de um software de gerenciamento, como o HP Web Jetadmin, o botão Alterar configurações estará desativado.

- Windows IPX/SPX. O modo de comunicação do Windows IPX/SPX se aplica a uma rede Windows com o uso de protocolo IPX. Para este modo de comunicação, não há configurações de parâmetros necessárias. Clique em Avançar para continuar.

  Caixa de seleção Usar nome de porta padrão (Windows NT, 2000 e XP somente). Marque essa caixa para usar as configurações de porta padrão para esta impressora. Se essa caixa não estiver marcada, a caixa de diálogo Nome da porta será a próxima tela de assistente após a tela Configurar modo de comunicação em rede.

#### Para obter mais informações:

Glossário de termos de impressão em rede