### Opcje konfiguracji sieci

Na tym ekranie dostępne są dwie opcje:

- Automatyczna konfiguracja ustawień sieciowych. Tę opcję należy wybrać, aby kreator instalacji drukarki automatycznie skonfigurował serwer druku HP Jetdirect do pracy w sieci. Ta opcja jest obsługiwana w obu protokołach, TCP/IP oraz IPX/SPX. Jeśli na komputerze są zainstalowane oba protokoły, kreator wybierze jeden, który będzie najbardziej odpowiedni.

  Po wybraniu opcji Automatyczna konfiguracja ustawień sieciowych wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia umożliwiający przeglądanie ustawień automatycznej konfiguracji.

  Będzie można także wydrukować stronę testową, która pokazuje oba ustawienia: wydrukuj stronę testową przed zakończeniem pracy tego kreatora (odpowiednia opcja zostanie wyświetlona na ostatnim ekranie kreatora) lub wydrukuj stronę testową Jetdirect, naciskając przycisk konfiguracyjny (testowy) na serwerze druku.

  Zależnie od używanego protokołu, kreator instalacji drukarki skonfiguruje następujące ustawienia:

  - TCP/IP (tryb bezpośredni):
    Do serwera druku Jetdirect zostanie przypisany adres IP, maska podsieci oraz adres standardowej bramy. Jeśli serwer druku Jetdirect jeszcze nie posiada przypisanego adresu IP, to jego adresem IP będzie 169.254.x.x, gdzie x oznacza wartości przypisane podczas autokonfiguracji. Ten zakres nosi nazwę automatycznego zakresu prywatnego adresu IP (APIPA). Ta konfiguracja zostanie zapisana w serwerze druku Jetdirect, a oprogramowanie wykorzysta te dane podczas tworzenia portu dla tej drukarki na komputerze.
  - IPX (tryb bezpośredni):
    Adres sprzętowy (adres MAC) i numer sieci IPX wykryty przez kartę Jetdirect zostaną wykorzystane podczas tworzenia portu dla tej drukarki (lub urządzenia wielofunkcyjnego) na komputerze.
- Użytkownik może samodzielnie skonfigurować ustawienia sieciowe. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz określić ustawienia konfiguracji dla serwera druku Jetdirect. Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie części lub wszystkich poniższych informacji:
  - adres IP
  - maska podsieci
  - adres standardowej bramy
  - adres sprzętowy (adres MAC)

  Instalator ten nie obsługuje instalacji drukarek lub tworzenia obiektu drukarki na serwerach Novell. Obsługuje on jedynie instalację sieci w trybie bezpośrednim między komputerem pracującym w systemie Windows a drukarką. Aby zainstalować drukarkę i tworzyć obiekty na serwerze Novell, należy skorzystać z innego programu narzędziowego, na przykład Web Jetadmin, Kreator instalacji drukarek sieciowych firmy HP lub programu narzędziowego firmy Novell, na przykład NWadmin.

#### Więcej informacji znajduje się w sekcji:

Glosariusz terminów drukowania w sieci