### Kablosuz Ağ Adı (SSID)

Ağ Adı (SSID) kablosuz bir ağı tanımlar. Ağdaki tüm kablosuz aygıtlar aynı ağ adına sahip olmalıdır.

##### Kablosuz ağ adını (SSID) girin

Kablosuz ağınızın ağ adını girin.

Ağ adı en fazla 32 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir (boşluklar dahil). Ağ adı büyük küçük harf duyarlıdır. Örneğin doğru ağ adı “Ağım” ise, ağ adını “ağım” olarak girmek hataya neden olur.

Kablosuz ağınızın kablosuz ağ adını bilmiyorsanız, burayı tıklatın.

##### İletişim Modu

Kablosuz ağınız için kullanılacak iletişim modunu seçin.

Kablosuz Ağ (Altyapı): Yazıcıyı kablosuz ağ hub'ı, yöneltici veya ağ geçidi gibi bir Kablosuz Erişim Noktası (WAP) kullanan kablosuz bir ağa yerleştiriyorsanız bunu seçin.

Aygıtlar Arası (Özel): Yazıcıyı kablosuz bir bağlantı üzerinden Kablosuz Erişim Noktası (WAP) kullanmadan bağlıyorsanız bunu seçin.