### ถ่ายโอนการตั้งค่าแบบไร้สาย

ตอนนี้ การตั้งค่าแบบไร้สายได้ถูกบันทึกลงในแฟลชไดร์ฟ USB ของท่านแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถ่ายโอนการตั้งค่าลงในเครื่องพิมพ์ของท่าน:

1. ถอดแฟลชไดร์ฟ USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และต่อแฟลชไดร์ฟเข้ากับพอร์ท USB ที่เครื่องพิมพ์ของท่าน

2. รอ 15 วินาที เพื่อให้การตั้งค่าแบบไร้สายถ่ายโอนเข้าในเครื่องพิมพ์ของท่าน

3. ถอดแฟลชไดร์ฟ USB ออกจากเครื่องพิมพ์ของท่าน และต่อแฟลชไดร์ฟเข้ากับพอร์ท USB ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อท่านต่อแฟลชไดร์ฟ USB กลับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้คลิก ถัดไป เพื่อทำการติดตั้งต่อ