### חיבור כבל רשת זמני

על מנת להגדיר את תצורת המדפסת, צריכה להיות אפשרות לאתר אותה ברשת. חיבור כבל הרשת באופן זמני מאפשר לאתר את המדפסת ברשת ולהמשיך בהתקנה. ברגע שתצורת המדפסת מוגדרת לתקשורת אלחוטית, אשף ההתקנה מורה לנתק את הכבל.

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- רשת אלחוטית (תשתית): חבר את הכבל לנקודת הגישה האלחוטית (WAP).
- רשת התקן-להתקן (אד-הוק): חבר את הכבל למחשב.

2. חבר את כבל הרשת ליציאת הרשת בגב המדפסת.

אם הנורית... | אז...
דולקת וירוקה | לחץ על כן.
כבויה | o ודא שכבל הרשת מחובר היטב למדפסת ולנקודת הגישה האלחוטית (WAP) או למחשב. o ודא שנקודת הגישה האלחוטית (WAP) מופעלת. o ודא שהמדפסת מופעלת. o ודא שהמחשב מחובר לרשת.

אם אין באפשרותך לחבר את המדפסת לרשת, לחץ על הקודם ובחר אפשרות אחרת ליצירת תקשורת עם המדפסת. באפשרותך גם לבדוק את התיעוד שהגיע עם המדפסת לקבלת אפשרויות הגדרה נוספות.

###