### Проверка компьютера и принтера

После включения питания и инициализации нового принтера HP его параметры принимают значения, установленные на заводе изготовителе. Необходимо убедиться, что параметры беспроводного режима компьютера соответствуют этим значениям.

- Режим взаимодействия: Ad Hoc.
- Имя сети (SSID): hpsetup.
- Защита: <выключено>.

> Примечание. Имя сети чувствительно к регистру. Если вместо "hpsetup" использовать "HPSETUP", взаимодействие с принтером будет невозможно.

Новый принтер HP сможет обнаружить и взаимодействовать только с теми устройствами, для которых установлены такие же сетевые параметры беспроводного режима.

При включении питания горящий синий индикатор указывает на наличие беспроводного соединения.

Для использования текущего способа поиска в беспроводном режиме нажмите на Искать снова.

Для выполнения поиска по определенному адресу IP принтера нажмите на Указать принтер по адресу.