### Šifrování bezdrátové komunikace WEP

##### Klíč WEP

Pokud bezdrátová síť nevyužívá protokol WEP, klepněte na tlačítko Další.

Pokud síť používá šifrování WEP, vyberte volbu Aktivovat šifrování dat a zadejte informace o klíči WEP. Zadaný klíč musí přesně odpovídat klíči v síti.

Pokud klíč WEP neznáte, obraťte se na osobu, která provedla nastavení sítě, nebo nahlédněte do dokumentace k bezdrátovému přípojnému bodu (WAP).

Zadejte klíč WEP vaší sítě. Klíč WEP musíte zadat přesně tak, jak je nastaven pro síť. Nepoužívejte tuto obrazovku k vytvoření nového klíče WEP.

Pokud klepnete na tlačítko Další a tato obrazovka se objeví znovu, byl zadán neplatný klíč WEP. Zadejte klíč WEP přesně tak, jak je nastaven pro síť.

##### Více klíčů WEP

Síť možná používá více než jeden klíč WEP. V takovém případě musíte k nastavení bezdrátové komunikace tiskárny použít implementovaný server WWW tiskárny. Klepněte na tlačítko Storno a vyhledejte informace o implementovaném serveru WWW v dokumentaci k tiskárně. Po dokončení konfigurace bezdrátové komunikace spusťte průvodce instalací znovu.