### Namn på trådlöst nätverk (SSID)

Ett Nätverksnamn (SSID) identifierar ett trådlöst nätverk. Alla trådlösa enheter i ett nätverk måste ha samma nätverksnamn.

##### Ange namnet för trådlöst nätverk (SSID):

Ange nätverksnamnet för det trådlösa nätverket.

Nätverksnamnet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg). Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. Om det korrekta nätverksnamnet t.ex. är “Mitt nätverk” blir det fel om du anger att nätverksnamnet är “mitt nätverk”.

Klicka här om du inte vet vilket det korrekta nätverksnamnet är.

##### Kommunikationssätt

Välj kommunikationsläge för det trådlösa nätverket.

Trådlöst nätverk (infrastruktur): Välj det här altrenativet om skrivaren ska placeras i ett trådlöst nätverk som använder en åtkomstpunkt för trådlöst nätverk (WAP), som t.ex. en trådlös nätverkshubb, router eller gateway.

Enhet till enhet-nätverk (Adhoc): Välj det här alternativet om du vill ha en trådlös anslutning till skrivaren utan att använda en åtkomstpunkt för trådlöst nätverk (WAP).