### Ustawienia drukarki:

Ekran Ustawienia drukarki umożliwia określenie ustawień drukarki, która nie znajduje się w sieci.

Wybierz i wprowadź jeden z podanych adresów drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

- Adres sprzętowy. Adres sprzętowy LAN (nazywany także adresem stacji lub adresem MAC) służy do jednoznacznej identyfikacji urządzenia.
- Adres IP. Adres IP (Internet Protocol) jednoznacznie identyfikuje każde urządzenie w sieci TCP/IP. Składa się on z czterobajtowego numeru (32 bity) w formacie n.n.n.n, gdzie n oznacza liczbę w przedziale od 0 do 255; adres IP jest zwykle przypisany przez administratora sieci.

Uwaga: Aby skonfigurować drukarki, które nie znajdują się w sieci lokalnej, zapoznaj się z sekcją Dodawanie drukarek w dużych sieciach IP.

#### Więcej informacji znajduje się w sekcji:

Glosariusz terminów drukowania w sieci