### Connessione temporanea con cavo di rete

Prima di poter essere configurata, la stampante deve essere rilevata sulla rete. Il collegamento temporaneo del cavo di rete consente di rilevare la stampante sulla rete e di continuare l'installazione. Una volta configurata la stampante per la comunicazione senza fili, durante l'installazione guidata viene richiesto di rimuovere il cavo.

1. Scegliere uno dei metodi riportati di seguito.

- Rete senza fili (infrastruttura): collegare il cavo al WAP (Wireless Access Point, punto di accesso senza fili).
- Periferica-periferica (Adhoc): collegare il cavo al computer.

2. Collegare il cavo di rete alla porta di rete sul retro della stampante.

Se la spia di collegamento è... | Effettuare le seguenti operazioni...
Accesa e verde | Fare clic su Sì.
Spenta | o Verificare che il cavo di rete sia saldamente collegato alla stampante e al WAP o al computer. o Verificare che il WAP sia attivato. o Verificare che la stampante sia accesa. o Verificare che il computer sia connesso alla rete.

Se non è possibile collegare la stampante alla rete, fare clic su Indietro e selezionare un'altra opzione per stabilire la comunicazione con la stampante. È consigliabile anche controllare la documentazione fornita con la stampante per le ulteriori opzioni di installazione.

###