### コンピュータとプリンタの確認

新しい HP プリンタの電源を入れてプリンタが初期化されると、プリンタのワイヤレス構成は工場出荷時のデフォルト設定になります。 コンピュータのワイヤレス構成が次の設定と一致していることを確認してください。

- 通信モード： アド ホック
- ネットワーク名 (SSID)： hpsetup
- セキュリティ： <無効>

> 注記： ネットワーク名には大文字と小文字の区別があります。 「hpsetup」ではなく「HPSETUP」を使用すると、プリンタと通信できません。

新しい HP プリンタは、上記のワイヤレス ネットワーク構成を持つ他のデバイスだけを検出して通信できます。

ワイヤレス接続が有効になっているときは、プリンタの青い表示ランプが点灯します。

ワイヤレスで検索するには、[再検索] をクリックしてください。

特定のプリンタの IP アドレスを検索するには、[プリンタをアドレスで指定] をクリックします。