### Midlertidig tilslutning af netværkskabel

Printeren skal først registreres på netværket, hvis du vil registrere den. Midlertidig isætning af netværkskablet gør det muligt for printeren at blive fundet på netværket og for installationen at fortsætte. Når printeren er konfigureret til trådløs kommunikation, beder installationsguiden dig om at fjerne kablet.

1. Gør ét af følgende:

- Trådløst netværk (infrastruktur): Tilslut kablet til det trådløse adgangspunkt (WAP).
- Enhed til enhedsnetværk (Ad hoc): Tilslut kablet til din computer.

2. Tilslut netværkskablet til netværksporten på bagsiden af printeren.

Hvis Link-indikatoren er... | Skal du...
Tændt og grøn | Klikke på Ja.
Slukket | o Kontrollere, at netværkskablet er sluttet korrekt til både printeren og det trådløse adgangspunkt (WAP) eller computeren. o Kontrollere, at der er tændt for det trådløse adgangspunkt. o Kontrollere, at der er tændt for printeren. o Kontrollere, at computeren er sluttet til netværket.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem printeren og netværket, skal du klikke på Tilbage og vælge en anden indstilling for at oprette forbindelse til printeren. Du kan også se i den dokumentation, der fulgte med printeren, angående yderligere indstillinger for installationen.

###