### Ideiglenes hálózati kábeles kapcsolat

A nyomtató konfigurálásához szükséges, hogy az a hálózaton „látható” legyen. A hálózati kábel ideiglenes csatlakoztatása lehetővé teszi a nyomtató észlelését a hálózaton és a telepítés folytatását. Mivel a nyomtató vezeték nélküli kommunikációra lett konfigurálva, a telepítővarázsló felkéri Önt a kábel eltávolítására.

1. Tegye az alábbiak egyikét:

- Vezeték nélküli hálózat (infrastruktúra típusú): Csatlakoztassa a kábelt a Vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (WAP).
- Eszközök közötti (ad hoc) típusú hálózat: Csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez.

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati porthoz a nyomtató hátlapján.

Ha a kapcsolat jelzőfénye... | Akkor...
Világít és zöld | Kattintson az Igen gombra.
Nem világít | o Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz és a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (WAP) vagy a számítógéphez. o Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a vezeték nélküli hozzáférési pont (WAP). o Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. o Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakoztatva van-e a hálózathoz.

Ha nem sikerül a nyomtatót csatlakoztatnia a hálózathoz, kattintson a Vissza gombra, és válasszon másik lehetőséget a nyomtatóval való kommunikáció létrehozására. További beállítási lehetőségeket találhat a nyomtatóval kapott dokumentációban is.

###