### Agregar impresoras en redes IP grandes

Si desea añadir impresoras (o dispositivos multifunción) a través de un direccionador o una pasarela (no en la red de área local), podría resultar difícil identificar las impresoras a través de dichas utilidades:

- Es posible que los direccionadores no transmitan la dirección del hardware, la dirección MAC o la dirección de la estación.
- Si tiene varias impresoras nuevas en la red local, el hecho de utilizar la dirección IP predeterminada (192.0.0.192) para identificar la impresora no constituye una garantía de que se elegirá la impresora correcta. Compruebe la dirección del hardware para identificar la impresora correcta.

Si desea usar esta utilidad para configurar una impresora:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Mueva físicamente la impresora a la red local del equipo, o bien
   - Utilice esta utilidad en un equipo que se encuentre conectado a la misma red local que la impresora.
2. Con esta utilidad, identifique la impresora y configure los parámetros IP para que coincidan con la ubicación final de la impresora en la red. Puede averiguar la dirección MAC imprimiendo una página (de prueba) de configuración (desde la impresora o el servidor de impresión externo) para asegurarse de que selecciona la dirección MAC o de hardware correcta.
3. Si es necesario, vuelva a instalar la impresora (o el servidor de impresión HP Jetdirect externo) en su ubicación definitiva en la red.
4. Para instalar la impresora en otros equipos:
   - En el caso de otros equipos o servidores que van a imprimir directamente en esta impresora, emplee esta utilidad para configurarlos, o bien,
   - En el caso de los clientes Windows que van a imprimir en esta impresora a través de un sistema compartido, emplee la utilidad Agregar impresora de la carpeta Impresoras del sistema cliente o un programa de instalación de impresoras compartidas creado para esta impresora.

#### Para obtener más información

Glosario de términos relativos a la impresión en red