### Sprawdzanie komputera i drukarki

Po włączeniu i inicjalizacji nowa drukarka HP wykorzystuje następujące domyślne ustawienia fabryczne sieci bezprzewodowej. Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej na komputerze są takie same:

- Tryb komunikacji: Ad Hoc
- Nazwa sieci (SSID): hpsetup
- Zabezpieczenia: <wyłączone>

> Uwaga: W nazwie sieci rozróżniana jest wielkość liter. W przypadku użycia nazwy “HPSETUP” zamiast “hpsetup” nie będzie można nawiązać połączenia z drukarką.

Nowa drukarka HP może wykryć i nawiązać połączenie tylko z innymi urządzeniami, które wykorzystują te ustawienia sieci bezprzewodowej.

Włączenie niebieskiej lampki wskaźnika na drukarce oznacza nawiązane połączenia bezprzewodowego.

Kliknij przycisk Szukaj ponownie, aby wybrać metodę wyszukiwania sieci bezprzewodowej.

Kliknij pozycję Określ drukarkę, podając adres, aby wyszukać adres IP wybranej drukarki.