### ציון מדפסת

המסך ציון מדפסת מאפשר לציין ישירות מדפסת רשת באמצעות אחת הכתובות שלה.

בחר והזן את אחת הכתובות הבאות עבור המדפסת הרצויה ולאחר מכן לחץ על הבא. אתר כתובות מוגדרות קיימות על-ידי הדפסת דף תצורת רשת.

הערה: על המסך מופיעות רק אפשרויות התקפות לגבי המדפסת שברשותך.

- כתובת חומרה. כתובת חומרת LAN (נקראת גם כתובת תחנה [Station Address] או כתובת MAC) מזהה התקן בצורה ייחודית.
- כתובת IP. כתובת IP (פרוטוקול אינטרנט) מזהה בצורה ייחודית כל התקן ברשת TCP/IP. הכתובת מורכבת ממספר בן ארבעה בתים (32 סיביות) בתבנית של n.n.n.n (כאשר n מייצג מספר מ- 0 עד 255); בדרך כלל, הכתובת מוקצית על-ידי מנהל הרשת.

הערה: לקבלת מידע על הגדרות ברירת המחדל של המדפסת, עיין בתיעוד שצורף למדפסת. מדפסות HP מסוימות בוחרות בכתובת ברירת המחדל 192.0.0.192 שתי דקות לאחר ההפעלה. השתמש בברירת מחדל זו לצורך זיהוי ראשוני של מדפסת חדשה.

- שם מארח IP. שם מארח IP הוא שם ידידותי (או קל לזיהוי) שניתן להשתמש בו במקום בכתובת ה- IP של המדפסת.

הערה: כדי להגדיר מדפסות שאינן ממוקמות ברשת המקומית, ראה הוספת מדפסות ברשתות IP גדולות.

אם מדפסת שנבחרה מוגנת באמצעות SNMP Community Name או סיסמת Jetdirect, תתבקש לספק את ה-Community Name או את הסיסמה. אם תזין ערך לא חוקי, לא תוכל להתקין את המדפסת באמצעות אשף זה.

#### לקבלת מידע נוסף:

מילון מונחי הדפסה ברשת