### Segurança da conexão sem fio:

Selecione o tipo de segurança utilizado na rede sem fio:

- Sistema aberto: Selecione essa opção se a rede sem fio não exigir codificação nem autenticação.
- Chave compartilhada (WEP): Selecione essa opção se cada dispositivo da rede usar uma chave WEP para acesso à rede. Na próxima tela, insira a chave WEP que a impressora utilizará para conectar-se à rede sem fio.
- WPA-pessoal (WPA-PSK): Selecione WPA-pessoal se a rede sem fio utilizar uma frase secreta para acesso à rede. A opção WPA-pessoal proporciona codificação da comunicação sem fio e oferece mais segurança. Na próxima tela, digite a frase secreta que a impressora utilizará para a rede sem fio. A frase secreta poderá ser obtida na caixa de diálogo ‘Propriedades’ ou ‘Configurações’ de seu ponto de acesso, gateway ou utilitário de roteador on-line. A frase secreta deve ter de 8 a 63 caracteres. Os caracteres válidos para uma frase secreta são 0-9, a-z, A-Z e o conjunto de símbolos da tabela abaixo.

Se você não tiver certeza sobre o tipo de segurança utilizado pela rede, clique aqui.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |