### Définition du mode de communication réseau

Après avoir identifié votre imprimante, vous devez spécifier son mode de communication et définir les paramètres réseau correspondants.

Remarque : L'utilitaire d'installation détecte la configuration du système et vous recommande un mode de communication, mais vous pouvez très bien sélectionner un autre mode. Seules les options appropriées s'affichent. Les paramètres définis ne s’appliquent pas tant que vous n'avez pas terminé l'installation de l’imprimante.

- Windows TCP/IP. Si vous envisagez d'utiliser l’imprimante sur un réseau TCP/IP, vous devez la configurer avec des paramètres TCP/IP corrects. Vos options dépendent des paramètres TCP/IP détectés.

  - Si l'imprimante n'a pas de paramètres TCP/IP corrects :
    Entrez une adresse IP d'imprimante correcte, un masque de sous-réseau correct et une adresse IP correcte pour la passerelle dans les champs appropriés. Nous vous recommandons de consulter l'administrateur réseau avant d'attribuer des valeurs.

    Cliquez sur Paramètres suggérés pour que l'utilitaire d'installation entre automatiquement les paramètres TCP/IP.

    Case à cocher Utiliser le nom du port par défaut (Windows NT, 2000 et XP). Cochez cette case pour utiliser les paramètres de port par défaut de votre imprimante. Si vous ne cochez pas cette case, la boîte de dialogue Nom du port s’affiche à la suite de l’écran Définition du mode de communication réseau de l’assistant.

    ATTENTION : Si votre imprimante doit être connectée à d'autres réseaux, l’unicité des paramètres TCP/IP suggérés par l'utilitaire n’est plus garantie et ceux-ci risquent d'entrer en conflit avec ceux d'autres périphériques. Soyez prudent en cas de connexion à plusieurs réseaux TCP/IP.

  - Si l'imprimante a déjà des paramètres TCP/IP corrects :
    Les paramètres TCP/IP actuels s’affichent. Pour modifier ces valeurs, cliquez sur Modifier les paramètres.

    ATTENTION : La modification de paramètres TCP/IP corrects risque d'empêcher d'autres utilisateurs d'accéder à l'imprimante. Consultez votre administrateur réseau avant de modifier des paramètres corrects.

    Remarque : Si les paramètres TCP/IP sont protégés par un mot de passe défini à l'aide d'un logiciel de gestion, tel que HP Web Jetadmin, le bouton Modifier les paramètres est désactivé.

- Windows IPX/SPX. Le mode de communication Windows IPX/SPX s'applique aux réseaux Windows utilisant le protocole IPX. Ce mode de communication ne requiert la définition d’aucun paramètre. Cliquez sur Suivant pour continuer.

  Case à cocher Utiliser le nom du port par défaut (Windows NT, 2000 et XP uniquement). Cochez cette case pour utiliser les paramètres de port par défaut de votre imprimante. Si vous ne cochez pas cette case, la boîte de dialogue Nom du port s’affiche à la suite de l’écran Définition du mode de communication réseau de l’assistant.

#### Pour plus d'informations :

Glossaire des termes d'impression en réseau