### Overovanie

Overovanie preveruje totožnosť používateľa alebo zariadenia. Ak je overenie úspešné, používateľ alebo zariadenie získa prístup k sieti.

Overovanie nie je to isté ako šifrovanie. Overovanie a šifrovanie je ale možné používať súčasne.

Zvoľte spôsob overovania používaný v príslušnej bezdrôtovej sieti.

- Otvorený systém (bez overovania): Zvoľte ho, ak bezdrôtová sieť nevyžaduje overenie.
- Zdieľaný kľúč: Zvoľte ho, ak každé zariadenie v sieti používa pre prístup k sieti kľúč WEP. Na nasledujúcej obrazovke zadáte kľúč WEP, ktorý bude tlačiareň používať pri overovaní.
- Predzdieľaný kľúč: Ak vaša sieť používa predzdieľaný kľúč zvyčajne generovaný overovacou frázou, tak zvoľte overovanie predzdieľaným kľúčom (EAP/PSK). Predzdieľaný kľúč používa chránený prístup Wi-Fi (WPA) na šifrovanie pre bezdrôtovú komunikáciu a ponúka zvýšenú bezpečnosť. Overovaciu frázu získate v dialógu “Vlastnosti” alebo “Nastavenie” vášho prístupového bodu, brány alebo online nástroja smerovača. Dĺžka overovacej frázy musí byť od 8 do 63 znakov. Použitelné znaky overovacej frázy sú 0-9, a-z, A-Z a sada symbolov uvedených v tabuľke nižšie.

Ak si nie ste istí, či sa v sieti používa overovanie, kliknite sem.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |