### Autenticació

Autenticació verifica la identitat d'un usuari o dispositiu abans d'atorgar accés a la xarxa.

L'autenticació no és la mateixa que l'encriptació. No obstant això, l'autenticació es pot emprar en conjunció amb l'encriptació.

Seleccioneu el mètode d'autenticació utilitzat a la xarxa sense cables:

- Sistema obert (Sense autenticació): Seleccioneu aquesta opció si la xarxa sense cables no requereix autenticació.
- Clau compartida: Seleccioneu aquesta opció si cada dispositiu de la xarxa utilitza una clau WEP per accedir a la xarxa. A la pantalla següent podreu introduir la clau WEP que farà servir la impressora per a l'autenticació.
- Clau prèviament compartida: Seleccioneu l'autenticació Clau prèviament compartida (EAP/PSK) si la xarxa utilitza una clau prèviament compartida generada normalment per una frase d'accés. Clau prèviament compartida utilitza l'encriptació Accés protegit Wi-Fi (WPA) per a la comunicació sense cables i proporciona una seguretat millorada. Podeu obtenir la frase d'accés des del quadre de diàleg "Propietats" o "Paràmetres" del punt d'accés, passarel·la o utilitat en línia d'encaminador. La frase d'accés ha de tenir entre 8 i 63 caràcters. Els caràcters vàlids per a una frase d'accés són 0-9, a-z, A-Z, a més del conjunt de símbols que apareixen a la taula següent.

Si no esteu segurs si la xarxa utilitza autenticació, feu clic aquí.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |