### Geçici Ağ Kablosu Bağlantısı

Yazıcıyı yapılandırmak için, ağda bulunması gerekir. Ağ kablosunu geçici olarak takmak, yazıcının ağda tanınmasını ve yüklemenin devam etmesini sağlar. Yazıcı kablosuz iletişim için yapılandırıldıktan sonra, kurulum sihirbazı sizden kabloyu çıkarmanızı ister.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Kablosuz Ağ (Altyapı): Kabloyu Kablosuz Erişim Noktasına (WAP) takın.
- Aygıtlar Arası Ağ (Özel): Kabloyu bilgisayarınıza takın.

2. Ağ kablosunu, yazıcının arkasındaki ağ bağlantı noktasına takın.

Bağlantı ışığı bu durumdaysa... | Bunu yapın...
Açık ve yeşil | Evet'i tıklatın.
Kapalı | o Ağ kablosunun hem yazıcıya hem de Kablosuz Erişim Noktası (WAP) veya bilgisayara düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun. o Kablosuz Erişim Noktası'nın (WAP) açık olduğundan emin olun. o Yazıcının açık olduğundan emin olun. o Bilgisayarın ağa bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcıyı ağınıza bağlayamıyorsanız, yazıcınızla iletişim kurmak üzere başka bir seçenek seçmek için Geri’yi tıklatın. Kurulumla ilgili başka seçenekler için yazıcınızla birlikte gelen belgelere de bakabilirsiniz.

###