### 용어집

## ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

## A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

## -ㄱ-

기본 게이트웨이
게이트웨이 참조.

게이트웨이
게이트웨이는 유사하지 않은 두 개의 네트워크(예: 다른 통신 프로토콜, 데이터 서식 지정, 구조, 또는 아키텍처)를 연결하는 라우터 또는 컴퓨터입니다. 네트워크가 서브넷으로 나누어지면 게이트웨이는 네트워크 통신량을 제어하기 위해 한 서브넷을 다른 서브넷과 분리하는 데 종종 사용됩니다.
TCP/IP 네트워크에서 각 네트워크 장치는 종종 가장 가까운 게이트웨이의 IP 주소로 구성됩니다. 네트워크에 게이트웨이가 없으면 일반적으로 컴퓨터의 IP 주소가 사용됩니다.
자세한 내용은 대형 IP 네트워크에 프린터 추가를 참고하십시오.
무선 네트워크에 대한 내용은 WAP(무선 액세스 포인트)를 참조하십시오.

맨 위로

## -ㄴ-

네트워크 이름
무선 네트워크에 대한 기본적인 액세스를 제어하는 영숫자 문자열(대/소문자 구별)입니다. "서비스 집합 식별자" 또는 "SSID"라고도 합니다.

맨 위로

## -ㄷ-

드라이버
프린터 드라이버, PCL 또는 포스트스크립트 참조.

맨 위로

## -ㄹ-

라우터
무선 네트워크의 경우, WAP(무선 액세스 포인트) 참조.

로컬 네트워크
로컬 네트워크란 라우터 또는 게이트웨이의 범위를 넘어서 확장될 수 없는 네트워크입니다. 일단 컴퓨터와 프린터(또는 일체형 장치)가 로컬 네트워크에 연결되면 동일한 네트워크 케이블 구획에 연결됩니다.

맨 위로

## -ㅁ-

무선 네트워크(인프라)
무선 네트워크는 상용 서비스나 공중 서비스를 이용하기 위해 중앙 기지국이나 WAP(무선 액세스 포인트)를 사용하여 연결하는 장치들로 구성됩니다.

무선 네트워크 허브
WAP(무선 액세스 포인트) 참조.

무선 프로파일
특정 무선 네트워크에 적용되는 무선 네트워크 설정 모음. 예를 들어, 무선 LAN 카드의 경우 가정용 네트워크를 위한 하나의 프로파일과 사무실 네트워크를 위한 또 다른 프로파일을 보유할 수 있습니다. 네트워크에 장치를 설치할 때 적절한 프로파일을 선택해야 합니다.

맨 위로

## -ㅂ-

맨 위로

## -ㅅ-

서브넷
공통의 주소 구성 요소를 공유하는 네트워크의 일부분입니다. TCP/IP 네트워크 상에서 서브넷은 IP 주소가 모두 동일한 접두 문자를 가진 장치로 정의됩니다. 예를 들어, 100.100.100.으로 시작하는 IP 주소를 가진 모든 장치는 동일한 서브넷의 일부입니다. 네트워크를 서브넷으로 분할하는 것은 보안과 성능상의 이유로 매우 유용합니다. 서브넷 마스크를 사용하여 IP 네트워크를 분할할 수 있습니다.

서브넷 마스크
서브넷 마스크는 TCP/IP 네트워크를 서브넷으로 분할하는 데 사용되는 툴입니다. 서브넷을 구성하면 대형 네트워크를 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다. 서브넷 마스크의 형식은 IP 주소(n.n.n.n)와 유사합니다. 여기서 n은 0에서 255까지의 숫자입니다. 서브넷 마스크가 지정되지 않으면 일반적으로 컴퓨터에 지정된 서브넷 마스크가 사용됩니다.
IP 주소에 적용되는 경우 서브넷 마스크는 네트워크/서브넷을 식별하는 데 사용되는 IP 주소의 부분과 개별 호스트 노드를 식별하는 데 사용되는 부분을 지정합니다.

맨 위로

## -ㅇ-

암호문
WPA(Wi-Fi 보호 액세스) 네트워크 생성에 사용되는 일련의 문자열입니다.

이름 지정 방식, 공유 이름
Microsoft의 권장 사항에 의거하여 이름에 사용하는 문자는 7비트 ASCII (최초 127개) 문자로 제한됩니다. 공백은 사용할 수 없습니다. 다음 지침을 따르십시오.

- 문자 A ~ Z(대문자) 사용
- 문자 a ~ z(소문자) 사용
- 0부터 9까지의 숫자
- 제한되는 특수 문자: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]

이름 지정 방식, 프린터
프린터(또는 일체형 장치)의 이름을 지정할 때는 다음 지침에 따르십시오.

- 길이가 31자를 초과할 수 없음
- 문자 A ~ Z(대문자) 사용
- 문자 a ~ z(소문자) 사용
- 0부터 9까지의 숫자
- ASCII 값이 32 미만이거나 127을 초과하는 문자들은 사용하지 마십시오.
- 쉼표(,)는 사용하지 마십시오.

인증
인증은 무선 네트워크 보안 전략입니다. 인증 체계를 갖춘 네트워크 상의 장치는 공유 키를 암호로 사용하여 해당 키를 알고 있는 장치에 대해서만 통신을 수행합니다. WEP와 달리 인증은 무선 장치 간에 전송된 데이터를 암호화하지 않습니다. 그러나 WEP와 함께 인증을 사용할 수 있습니다. 인증 키와 WEP 키는 동일해도 무방합니다.

맨 위로

## -ㅈ-

장치 간 네트워크(Adhoc)
장치 간 네트워크는 중앙의 기지국이나 WAP(무선 액세스 포인트)를 사용하지 않고 2개 이상의 장치를 연결하는 것입니다.

지원 요건

- 시스템:
  - 운영 체제: Windows 95/98, Windows Me, Windows NT 4.0 또는 Windows 2000 시스템
    Microsoft 네트워크의 경우, Microsoft IP 또는 IPX 프로토콜과 클라이언트 서비스가 실행되어야 합니다.
- 비디오 디스플레이:
  - 화면 해상도: VGA(최소 640 x 480)
  - 색상: 최소 256
  주: 프린터 검색 시 시스템 속도와 네트워크 크기에 따라 중요한 성능상의 변화가 발생할 수 있습니다.
- 프린터
  - 프린터는 지원되는 HP Jetdirect 프린트 서버를 통해 네트워크에 연결되어야 합니다. 현재 지원되는 HP Jetdirect 프린트 서버 목록 및 해결책에 대해서는 HP 웹사이트(http://www.hp.com/go/support)를 참조하십시오.
  - 프린터 드라이버가 이 유틸리티에 사용되는 포트 모니터 소프트웨어와 호환되고 Microsoft 프린터 설치 파일 형식(.INF)을 지원하는 한 설치 유틸리티를 HP 및 다른 회사 프린터와 함께 사용할 수 있습니다.
- 공유
  - 이 마법사는 Windows XP, Windows NT 4.0 또는 Windows 2000 에서만 프린터 공유 기능을 지원합니다.
  - 프린터를 공유할 시스템에서 서버 서비스를 사용할 수 있어야 합니다.

맨 위로

## -ㅊ-

맨 위로

## -ㅋ-

콜드 리셋
콜드 리셋을 수행하기 전에는 프린터와 Jetdirect 프린트 서버에 대한 테스트 페이지를 인쇄하는 것이 좋습니다.
HP Jetdirect 외장 프린트 서버를 기본 설정으로 복원하려면 전원 코드를 뽑은 다음 프린트 서버의 테스트 단추를 누른 상태에서 해당 전원 코드를 다시 연결합니다. 그런 다음, 프린트 서버가 다시 초기화될 때까지 기다리십시오.
HP Jetdirect 내장형 프린트 서버를 재설정하려면 프린터(또는 일체형 장치)를 콜드 리셋한 다음 프린트 서버가 다시 초기화될 때까지 기다립니다. (대부분의 HP LaserJet 프린터 모델의 경우 전원을 켠 상태에서 프린터 제어판의 진행 단추를 누르십시오. 그 외 프린터의 경우에는 프린터 설명서를 참조하십시오.)
주의: 프린터를 다시 설정하면 프린터 설정이 모두 지워집니다.

클라이언트와 서버간 인쇄
클라이언트 컴퓨터는 각각의 프린터(또는 일체형 장치)를 제어하는 전용 서버 컴퓨터로 인쇄 작업을 전송합니다.

맨 위로

## -ㅌ-

통신 모드
통신 모드는 프린터 인쇄 시 사용될 네트워크 유형과 프로토콜(TCP/IP)을 말합니다.

맨 위로

## -ㅍ-

포스트스크립트 프린터 드라이버
전문적인 인쇄 목적에 적당하여, 전자출판과 그래픽 전문 응용프로그램에 적합합니다(예: Photoshop, PageMaker 및 FrameMaker).

포트 이름
포트 이름 대화 상자는 Windows NT 와 Windows 2000에서만 나타납니다. 이 대화 상자는 네트워크 통신 모드 설정 대화상자에서 "기본 포트 이름 사용" 이 선택되지 않았거나 IP 또는 IPX 통신 모드가 선택된 경우에만 나타납니다.

설치할 프린터에 대해 작성하려는 네트워크 포트 이름을 지정할 수 있습니다. 포트 이름은 프린터 등록 정보에서 포트를 식별하기 위해 사용됩니다.

유효한 포트 이름은 최대 63자 길이로 모든 문자를 사용할 수 있습니다. 포트 이름은 PC에서 고유해야 합니다. 요약 화면과 테스트 페이지에 표시됩니다.

프린터 공유
프린터 공유 기능을 사용하면 다른 네트워크 사용자가 해당 컴퓨터를 통해서 해당 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 이 설치 유틸리티는 Windows 2000과 Windows NT 4.0에서만 프린터 공유를 지원합니다. 프린터를 공유할 시스템에서 서버 서비스를 사용할 수 있어야 합니다. 다음 선택사항 중 하나를 선택해야 합니다.

- 공유 안 함: 컴퓨터를 통해 프린터에 액세스하는 다른 네트워크 사용자를 차단하려면 이 옵션을 선택하여 피어 투 피어 인쇄 방식으로 컴퓨터를 설정하십시오.
- 공유: 이 옵션을 선택하여 컴퓨터를 클라이언트-서버 인쇄에 대한 서버로 설정할 수 있습니다. 네트워크 클라이언트는 해당 컴퓨터를 통해 프린터에 인쇄 작업을 지시할 수 있습니다.

프린터 드라이버
프린터를 제어하는 프로그램입니다. 문서를 인쇄할 때마다 프린터 드라이버는 정확한 제어 명령으로 데이터를 프린터에 전송합니다. 요즘 대부분의 운영 체제에는 가장 일반적인 유형의 프린터용 프린터 드라이버가 들어 있지만 프린터를 사용하기 전에 이를 설치해야만 합니다. 프린터 제조업체의 웹 사이트를 통해서 최신 업데이트된 드라이버를 다운로드 받을 수도 있습니다. PCL 또는 포스트스크립트 참조.

프린터 이름
적절한 프린터 이름 지정 방식에 따라 프린터 이름을 입력하십시오. 이 이름은 시스템의 프린터 폴더에서 이 프린터에 대한 프린터 아이콘을 식별하는 데 사용됩니다. 프린터 폴더를 표시하려면 Windows 바탕 화면에서 시작을 누르고 설정을 선택한 다음 프린터를 누르십시오.

프린트 서버
HP Jetdirect 프린트 서버 참조.

맨 위로

## -ㅎ-

하드웨어 주소
LAN 하드웨어, MAC 또는 스테이션 주소 참조.

맨 위로

## -A-

Adhoc 네트워크(장치 간 네트워크)
장치 간 네트워크는 중앙의 기지국이나 WAP(무선 액세스 포인트)를 사용하지 않고 2개 이상의 장치를 연결하는 것입니다.

이 유형의 네트워크에서는 네트워크 상의 장치가 7개 이상이 되면 성능이 저하될 수 있습니다.

ARP
Address Resolution Protocol(주소 결정 프로토콜). ARP는 IP 주소를 이더넷 주소와 같은 물리적 주소(DLC 주소)로 변환하는데 사용되는 TCP/IP 프로토콜입니다. 물리적 주소를 얻으려는 호스트는 ARP 요청을 TCP/IP 네트워크로 브로드캐스트합니다. 그러면 요청에 대한 IP 주소가 있는 네트워크 상의 호스트는 물리적 하드웨어 주소를 응답합니다.

맨 위로

## -B-

BootP
네트워크 서버로부터 IP 주소와 기타 TCP/IP 매개변수를 자동으로 다운로드하는 데 사용되는 부트스트랩 프로토콜입니다. 프린터(또는 일체형 장치)가 켜져 있는 경우 HP Jetdirect 프린트 서버는 부트 요청을 전송합니다. BootP 서버가 제대로 설정된 경우 매개변수들을 네트워크를 통해 Jetdirect 프린트 서버에 전송합니다. DHCP 참조.

맨 위로

## -C-

CAB 파일
캐비닛 파일. CAB 파일은 .cab라는 확장명을 가지며 여러 개의 압축 파일을 보유할 수 있도록 작성된 단일 파일입니다.

맨 위로

## -D-

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol(동적 호스트 구성 프로토콜). 네트워크 서버로부터 IP 주소를 자동으로 다운로드한다는 점에서 BootP와 유사합니다. 그러나 DHCP 서버는 요청 장치에 동적으로 할당한 IP 주소 풀을 관리하며, 프린트 서버에는 IP 주소만 제공합니다. 프린터(또는 일체형 장치)를 끄고 다시 켤 때마다 DHCP 서버가 동일한 IP 주소를 할당하려 하지만 Jetdirect 프린트 서버에 반복해서 동일한 IP 주소를 할당하지 못할 수 있습니다.

맨 위로

## -E-

맨 위로

## -F-

HP Jetdirect 기본 설정
콜드 리셋 참조.

맨 위로

## -G-

맨 위로

## -H-

HP Jetdirect 프린트 서버
HP Jetdirect 프린트 서버는 프린터를 네트워크에 직접 연결하는 HP 네트워크 보조 장치입니다. 네트워크 직접 연결 방식은 위치상의 신축성을 제공하며 최고의 프린터(또는 일체형 장치) 성능을 보장해 줍니다.
HP Jetdirect 내부 프린트 서버 카드는 입출력(I/O) 슬롯이 설치된 HP 프린터에 사용됩니다. 일부 HP Jetdirect 외장형 프린트 서버는 병렬 포트가 설치된 대부분의 프린터에 사용할 수 있는 반면, 기타 HP Jetdirect 프린트 서버는 USB 포트가 설치된 거의 모든 프린터에 사용할 수 있습니다. 두 가지 유형의 프린트 서버는 일반적인 네트워크 토폴로지와 프로토콜을 모두 지원합니다.

맨 위로

## -I-

INF 파일
INF 파일은 .inf라는 확장명을 가지며 장치에 관한 정보를 보유하고 있습니다. 이 파일은 장치의 이름, 복사 대상 파일, 파일의 위치 등을 설치 프로그램에 알려 줍니다.

IP 주소
인터넷 프로토콜 주소. IP 주소는 TCP/IP 네트워크에 있는 각 장치를 고유하게 식별하며, 네트워크 관리자에 의해 할당됩니다. 이 주소는 n.n.n.n 형식의 4바이트(32비트) 숫자로 구성되는데, 여기서 n은 0에서 255까지의 숫자이며 보통 네트워크 관리자가 지정합니다.
HP Jetdirect 프린트 서버가 켜지고 2분 이내에 적절한 IP 주소로 구성되지 않을 경우 기본 IP 주소가 자동으로 지정됩니다(192.0.0.192). 이 기본 IP 주소는 해당 네트워크에서 유효한 주소가 아닐 수 있지만 새 프린터(또는 일체형 장치)를 식별하는 데 사용됩니다. 그러나 TCP/IP 네트워크에서 올바로 작동되게 하려면 적절한 IP 주소를 지정해야 합니다. 기본 주소를 가진 프린터가 여러 대 있을 경우 올바른 프린터를 식별하려면 하드웨어 주소를 점검하십시오.

IP 호스트 이름
IP 호스트 이름은 프린터의 IP 주소 대신 사용할 수 있는 사용이 간편한(또는 식별하기 쉬운) 이름입니다. 이는 네트워크 상의 이름 서버가 호스트 이름을 대응하는 IP 주소에 매핑하도록 설정된 경우에 사용할 수 있습니다. 호스트 이름이 프린터에 지정 및 구성되어진 경우(예: printer1.marketing.com) 프린터를 식별하기 위해 호스트 이름을 지정할 수 있습니다.

맨 위로

## -J-

Jetdirect 암호
Jetdirect 암호는 네트워크 관리자가 HP Jetdirect 프린트 서버 상의 구성 매개변수에 대한 액세스를 제한하기 위해서 지정합니다. Jetdirect 암호는 HP Web JetAdmin과 같은 네트워크 관리 응용프로그램이나 다른 도구를 사용하여 지정합니다.

Jetdirect 프린트 서버
HP Jetdirect 프린트 서버 참조.

## -K-

맨 위로

## -L-

LAN 하드웨어, MAC 또는 스테이션 주소
MAC(미디어 접속 제어) 주소 또는 스테이션 주소라고도 하는 하드웨어 주소는 링크 수준의 주소로서 네트워크 상의 각 노드 또는 장치를 식별해 줍니다. IEEE 802.3 네트워크 표준에 정의된 대로 이 주소는 12자리의 16진수로 구성됩니다(예: 001083123ABC). 하드웨어 주소는 장치 공급자가 부여합니다.
HP는 각 HP Jetdirect 프린트 서버에 고유한 하드웨어 주소를 부여합니다. HP Jetdirect 테스트 페이지를 인쇄하여 HP Jetdirect 프린트 서버의 하드웨어 주소를 확인할 수 있습니다. HP Jetdirect 외장형 프린트 서버의 경우 이 주소는 프린트 서버에 부착된 레이블에도 표시되어 있습니다.

맨 위로

## -M-

맨 위로

## -N-

NDS
Novell 디렉토리 서비스. NDS는 네트워크 자원들을 계층적 트리 구조의 개체들로 논리적으로 조직하는 관계형 데이터베이스입니다. 적절한 권한을 가진 경우 이러한 네트워크 자원들을 실제 위치에 상관없이 사용할 수 있습니다. NDS는 Novell 바인더리를 대체하도록 설계되었습니다.

이름 서버
이름 서버란 호스트 이름(컴퓨터 또는 프린트 서버 이름)을 IP 주소에 매핑하거나 해석하는데 사용되는 네트워크 상의 컴퓨터를 말합니다. DNS(Domain Name System) 서버와 WINS(Windows Internet Name Service) 서버는 이름 서버의 예입니다.

맨 위로

## -O-

맨 위로

## -P-

PCL 프린터 드라이버
일반적인 인쇄 목적에 적합하며, 대부분의 워드 프로세싱, 스프레드시트 및 프리젠테이션 응용프로그램에 대해 최적화되어 있습니다(예: Word, Excel 및 PowerPoint 등).

P2P 네트워크
장치 간 네트워크 참조.

PING
Packet Internet Groper(패킷 인터넷 그로퍼). PING은 특정 IP 주소에 접속이 가능한 지 확인해 주는 유틸리티입니다. 이 유틸리티는 패킷을 지정된 주소로 보내어 응답을 기다리는 방식으로 작동합니다. PING은 주로 인터넷 접속에 관련된 문제를 해결하는데 사용됩니다. PC용으로 제공되는 다양한 무료 및 공유 PING 유틸리티가 있습니다.

HP Jetdirect 테스트 페이지 인쇄
HP Jetdirect 테스트 페이지를 인쇄하려면 HP Jetdirect 하드웨어 설치 설명서나 프린터 설명서의 안내를 참조하십시오. HP Jetdirect 외장형 프린트 서버의 경우 프린트 서버의 테스트 단추를 눌렀다가 놓으십시오.

맨 위로

## -Q-

맨 위로

## -R-

라우터
무선 네트워크의 경우, WAP(무선 액세스 포인트) 참조.

맨 위로

## -S-

SNMP 커뮤니티 이름
SNMP를 사용하여 프린터 구성을 변경하려는 경우 SNMP 커뮤니티 이름은 반드시 제공해야 하는 암호입니다. 선택한 프린터(또는 일체형 장치)가 SNMP 커뮤니티 이름이나 Jetdirect 암호로 보호되고 있는 경우 커뮤니티 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다. 커뮤니티 이름이 유효하려면 문자 수가 최대 255자를 넘어서는 안됩니다.
주: 기본 SNMP 세트 커뮤니티 이름이 아닌 이름을 지정했을 때에만 메시지가 나타납니다. SNMP 세트 커뮤니티 이름은 HP Web JetAdmin과 같은 관리 응용프로그램이나 다른 도구를 사용하여 네트워크 관리자가 지정할 수 있습니다.

맨 위로

## -T-

맨 위로

## -U-

USB 케이블
USB(범용 직렬 버스) 케이블은 일반적인 직접 연결 케이블 옵션입니다.

맨 위로

## -V-

맨 위로

## -W-

WEP
무선 네트워크 트래픽을 암호화하기 위해 Wi-Fi 네트워크에서 사용하는 최초 보안 표준입니다. WEP는 하나의 무선 장치에서 다른 무선 장치로 전파를 통해 데이터를 전송할 때 해당 데이터를 암호화하는 보안성을 제공함으로써 외부에서 데이터를 해석하지 못하도록 방지합니다. 프린터와 동일한 WEP 설정을 공유하는 장치만 프린터와 통신할 수 있습니다.

WEP 키
WEP 키, 즉 "암호화 키"는 영숫자 문자 또는 16진수의 조합으로 구성됩니다. WEP 키를 생성한 후에는 잘 기억해 두거나 안전한 장소에 기록해 두어야 하며, 잊어버린 경우 복구가 불가능합니다. WEP 키의 길이는 64비트 또는 128비트이며, 키의 처음 24비트는 자동으로 제공됩니다. 따라서 WEP 키를 생성할 때는 나머지 비트(64비트 키인 경우 40비트, 128비트 키인 경우에는 104비트)만 만들게 됩니다.
WEP 키를 만들려면 WEP 키가 영숫자인지 또는 16진수인지 여부와 포함된 비트 수를 고려하여 다음을 입력하십시오.

형식 | 비트 수 | 입력할 문자열
--- | --- | ---
영숫자 | 64 | 5개의 영숫자 문자
128 | 13개의 영숫자 문자
16진수 | 64 | 16진수 10개
128 | 16진수 26개

WAP(무선 액세스 포인트)
WAP(무선 액세스 포인트)는 무선 네트워크 상의 장치(예: 컴퓨터 또는 프린터)가 상호 통신을 수행하기 위해 통과하는 장치로, "기지국"이라고도 합니다.

WPA-Personal(Wi-Fi 보호 액세스)
강력한 데이터 보호 및 네트워크 액세스 제어 기능을 제공하는 Wi-Fi 네트워크의 개선된 보안 표준입니다.

맨 위로

## -X-

맨 위로

## -Y-

맨 위로

## -Z-

맨 위로