### فحص الكمبيوتر والطابعة

عند تشغيل طابعة HP جديدة وتهيئتها، ستبدأ العمل استناداً إلى إعدادات المصنع اللاسلكية الافتراضية التالية. تأكد من أن إعدادات التشغيل اللاسلكية لجهاز الكمبيوتر متطابقة مع نظائرها في الطابعة الجديدة:

- وضع الاتصال: وضع Ad Hoc
- اسم شبكة الاتصال  ( SSID )‌‏: hpsetup
- الأمان: < معطل>

> ملاحظة: اسم شبكة الاتصال حساس لحالة الأحرف. فإذا استخدمت "HPSETUP" بدلاً من "hpsetup"، فلن تتمكن من الاتصال بالطابعة.

يمكن لطابعة HP جديدة اكتشاف والاتصال بالأجهزة الأخرى فقط إذا كانت تحتوي على إعدادات اتصالات الشبكة اللاسلكية التالية.

عند تشغيل الطابعة، سيكون مصباح المؤشر الأزرق مضيئاً مشيراً إلى أن الطابعة تؤكد لك أن لديك اتصال لاسلكي نشط.

انقر فوق بحث مرة أخرى لتشغيل أسلوب بحث لاسلكي.

انقر فوق حدد طابعة حسب العنوان للبحث عن عنوان IP لطابعة معينة.