### Autenticazione

L'autenticazione verifica l'identità di un utente o di una periferica prima di concedere l'accesso alla rete.

L'autenticazione è diversa dalla crittografia ma può essere utilizzata in combinazione con la crittografia.

Selezionare il metodo di autenticazione utilizzato nella rete senza fili.

- Sistema aperto (nessuna autenticazione): selezionare questo metodo se la rete senza fili non richiede l'autenticazione.
- Chiave condivisa: selezionare questo metodo se ciascuna periferica della rete utilizza una chiave WEP per l'accesso alla rete. La schermata successiva consente di immettere la chiave WEP utilizzata dalla stampante per l'autenticazione.
- Chiave già condivisa: selezionare Chiave già condivisa (EAP/PSK) se la rete utilizza una chiave già condivisa, di solito generata a partire da una frase password. Questo metodo utilizza la crittografia WPA (Wi-Fi Protected Access, accesso protetto Wi-Fi) per la comunicazione senza fili e offre maggior sicurezza. È possibile ottenere la frase password accedendo alla finestra di dialogo Proprietà o Impostazioni dell'utility in linea del punto di accesso, del gateway o del router. La lunghezza della frase password deve essere compresa tra 8 e 63 caratteri. In una frase password è possibile includere le cifre 0-9, le lettere a-z e A-Z e i simboli riportati nella seguente tabella.

Se non si è certi che la rete utilizzi l'autenticazione, fare clic qui.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |