### Määritä kirjoitin

Määritä kirjoitin -näytössä voit määrittää verkkokirjoittimen suoraan jollakin sen osoitteista.

Valitse ja anna jokin seuraavista osoitteista halutulle kirjoittimelle. Napsauta sen jälkeen Seuraava. Voit etsiä määritetyt osoitteet tulostamalla verkkokokoonpanon asetussivun.

Huomaa: Vain käytetyn kirjoittimen tiedot näkyvät näytössä

- Laiteosoite. LAN-laiteosoite (kutsutaan myös nimillä asemaosoite tai MAC-osoite) tunnistaa laitteen yksilöllisesti.
- IP-osoite. IP (Internet Protocol) -osoite määrittää erikseen jokaisen laitteen TCP/IP-verkossa. Se koostuu nelitavuisesta (32-bittisestä) numerosta muodossa n.n.n.n (jossa n on luku 0–255), jonka verkon ylläpitäjä yleensä antaa.

Huomaa: Kirjoittimen käyttöoppaassa on lisätietoja sen oletusasetuksista. Jotkin HP-kirjoittimet ottavat käyttöön IP-osoitteen 192.0.0.192, kun käynnistämisestä on kulunut kaksi minuuttia. Voit tunnistaa uuden kirjoittimen käyttämällä aluksi tätä oletusta.

- IP-isäntänimi. IP-isäntänimi on helposti tunnistettava nimi, jota voidaan käyttää kirjoittimen IP-osoitteen asemesta.

Huomaa: Jos haluat asentaa kirjoittimia, jotka eivät sijaitse paikallisverkossa, katso Kirjoittimien lisääminen suuriin IP-verkkoihin.

Jos valittu kirjoitin on suojattu SNMP-yhteisönimellä tai Jetdirect-salasanalla, saat kehotuksen antaa yhteisönimen tai salasanan. Jos syöte ei ole kelvollinen, et voi asentaa kirjoitinta tämän ohjatun asennuksen avulla.

#### Lisätietoja:

Verkkotulostussanasto