### Określanie drukarki

Ekran Określanie drukarki umożliwia bezpośrednie określenie drukarki sieciowej według jednego z jej adresów.

Wybierz i wprowadź jeden z podanych adresów żądanej drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej. Znajdź aktualnie skonfigurowane adresy, drukując stronę konfiguracji sieci.

Uwaga: Na ekranie wyświetlane są tylko opcje prawidłowe dla używanej drukarki.

- Adres sprzętowy. Adres sprzętowy LAN (nazywany także adresem stacji lub adresem MAC) służy do jednoznacznej identyfikacji urządzenia.
- Adres IP. Adres IP (Internet Protocol) jednoznacznie identyfikuje każde urządzenie w sieci TCP/IP. Składa się on z czterobajtowego numeru (32 bity) w formacie n.n.n.n, gdzie n oznacza liczbę w przedziale od 0 do 255; adres IP jest zwykle przypisany przez administratora sieci.

Uwaga: Informacje na temat ustawień domyślnych drukarki zawiera dokumentacja dostarczona z drukarką. W niektórych drukarkach firmy HP po dwóch minutach od włączenia zasilania ustawiany jest domyślny adres IP: 192.0.0.192. Należy użyć tej wartości domyślnej do wstępnej identyfikacji nowej drukarki.

- Nazwa hosta IP. Nazwa hosta IP jest łatwą do zapamiętania i określenia nazwą, której można użyć zamiast adresu IP danej drukarki.

Uwaga: Aby skonfigurować drukarki, które nie znajdują się w sieci lokalnej, zapoznaj się z sekcją Dodawanie drukarek w dużych sieciach IP.

Jeżeli wybrana drukarka jest zabezpieczona nazwą wspólnoty SNMP lub hasłem Jetdirect, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy wspólnoty lub hasła. Jeżeli dane nie są prawidłowe, nie można zainstalować drukarki za pomocą tego kreatora.

#### Więcej informacji znajduje się w sekcji:

Glosariusz terminów drukowania w sieci