### שם רשת אלחוטית (SSID)

שם רשת (SSID) מזהה רשת אלחוטית. לכל ההתקנים האלחוטיים ברשת חייב להיות שם רשת זהה.

##### הזן את שם הרשת האלחוטית (SSID)

הזן את שם הרשת של הרשת האלחוטית.

שם הרשת יכול להיות באורך 32 תווים אלפא-נומריים לכל היותר (כולל רווחים). שם רשת הוא תלוי רישיות. לדוגמה, אם שם הרשת הנכון הוא "My Network", הזנת שם רשת כגון "my network" תגרום לשגיאה.

אם אינך יודע את שם הרשת האלחוטית הנכון של הרשת שלך, לחץ כאן.

##### מצב תקשורת

בחר את מצב התקשורת עבור הרשת האלחוטית.

רשת אלחוטית (תשתית): בחר אם המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית המשתמשת בנקודת גישה אלחוטית (WAP), כגון רכזת רשת, נתב או שער אלחוטיים.

התקן-להתקן (אד-הוק): בחר אם המדפסת מחוברת דרך חיבור אלחוטי, ללא שימוש בנקודת גישה אלחוטית (WAP).