### نقل الإعدادات اللاسلكية

والآن وقد تم حفظ الإعدادات اللاسلكية لمحرك الأقراص المحمول في منفذ USP، اتبع هذه الخطوات لنقل الإعدادات للطابعة:

1. قم بإزالة محرك الأقراص المحمول من منفذ USP الموجود بالكمبيوتر ثم أدخله في منفذ USP الموجود بالطابعة.

2. انتظر 15 ثانية حتى يتم نقل الإعدادات اللاسلكية للطابعة.

3. قم بإزالة محرك الأقراص المحمول من منفذ USP الموجود بالطابعة ثم أدخله في منفذ USP الموجود بالكمبيوتر.

وبمجرد إدخال محرك الأقراص المحمول في منفذ USP بالكمبيوتر، انقر فوق "التالي" لمتابعة عملية التثبيت.