### Trådløs sikkerhed

Vælg den type sikkerhedsindstillinger, der anvendes på det trådløse netværk:

- Åbent system: Vælg denne metode, hvis det trådløse netværk ikke kræver kryptering eller godkendelse.
- Delt nøgle (WEP): Vælg, om de enkelte enheder på netværket skal bruge en WEP-nøgle til at oprette forbindelse tl det trådløse netværk. I det næste skærmbillede indtaster du den WEP-nøgle, som printeren vil bruge til det trådløse netværk.
- Personlig WPA-nøgle (WPA-PSK): Vælg den personlige WPA-nøgle, hvis det trådløse netværk bruger en adgangskode til at oprette forbindelse til netværket. Personlig WPA-nøgle sikrer kryptering af trådløs kommunikation og tilbyder forbedret sikkerhed. I næste vindue kan du angive den adgangskode, som printeren benytter til det trådløse netværk. Du kan få oplyst adgangskoden i dialogboksen Egenskaber eller Indstillinger for adgangspunktet, gatewayen eller onlinehjælpeprogrammet til routeren. Adgangskodens længde skal være på mellem 8 og 63 tegn. Gyldige tegn i en adgangskode er 0 – 9, a – z, A – Z og en række symboler, som vises i tabellen nedenfor.

Hvis du ikke kender den sikkerhedstype, der anvendes på netværket, skal du klikke på her.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |