### Printer opgeven

Met het venster Printer opgeven kunt u direct een netwerkprinter met een van de adressen opgeven.

Selecteer een van de volgende adressen voor de gewenste printer en klik op Volgende. Druk een netwerkconfiguratiepagina af om te bekijken welke adressen momenteel zijn geconfigureerd.

Opmerking: alleen de geldige opties voor de printer worden weergegeven op het scherm.

- Hardware-adres (Mac). Een LAN-apparatuuradres (ook wel stationsadres of MAC-adres genoemd) is een unieke identifier voor een apparaat.
- IP-adres. Met een IP-adres (Internet Protocol) krijgt elk apparaat op een TCP/IP-netwerk een unieke ID. Het bestaat uit een nummer van 4 bytes (32-bits) dat wordt weergegeven in de notatie n.n.n.n (waarbij n een nummer is tussen 0 en 255). Dit nummer wordt meestal door de netwerkbeheerder toegewezen.

Opmerking: raadpleeg de documentatie bij de printer voor meer informatie over de standaardinstellingen van de printer. Bepaalde HP-printers krijgen twee minuten na het opstarten 192.0.0.192 als standaard-IP-adres. Gebruik dit standaardadres om een nieuwe printer in eerste instantie te identificeren.

- IP-hostnaam. Een IP-hostnaam is een beschrijvende (eenvoudig te vinden) naam die kan worden gebruikt in plaats van het IP-adres van de printer.

Opmerking: als u een printer wilt installeren die zich niet op het lokale netwerk bevindt, raadpleegt u Printers toevoegen aan grote IP-netwerken.

Als de printer die u hebt geselecteerd, is beveiligd met een SNMP-groepsnaam of Jetdirect-wachtwoord, wordt u gevraagd deze groepsnaam of dit wachtwoord in te voeren. Als deze gegevens niet geldig zijn, kunt u de printer niet installeren met de wizard.

#### Als u meer informatie wilt, raadpleegt u de onderstaande bronnen.

Woordenlijst voor afdrukken via een netwerk