### Nalezené tiskárny

Obrazovka Nalezené tiskárny obsahuje seznam všech tiskáren (nebo multifunkčních zařízení) zjištěných v místní síti. Vyberte v seznamu požadovanou tiskárnu a klepněte na tlačítko Další.

Pokud není požadovaná tiskárna v seznamu uvedena, zkuste jeden z následujících postupů:

- Klepněte na tlačítko Opakovat hledání, nebo
- Zrušte akci tlačítkem Storno a poté znovu spusťte průvodce instalací.

Poznámka: Informace o instalaci tiskáren, které se nenachází v místní síti, naleznete v části Přidávání tiskáren v rozsáhlých sítích IP.

Tiskárny v seznamu lze identifikovat podle následujících polí. Pro identifikaci tiskárny může být nevhodnější hardwarová adresa:

Model | Označuje model tiskárny (například HP LaserJet řady 5000). Slovo Neznámý se zobrazí, pokud nebylo možné model určit, tiskárna je vypnutá nebo žádná tiskárna není připojená. Pokud je tiskárna připojena, ale její rozpoznání neproběhlo úspěšně, u externích tiskových serverů HP Jetdirect se zobrazí následující položky: Paralelní: Tiskárna nebo plotr s rozhraním Centronics USB (jednosměrné): Jednosměrné periferní zařízení USB (obousměrné): Obousměrné periferní zařízení
Hardwarová adresa | (Také se nazývá adresa stanice nebo adresa MAC.) Jednoznačně identifikuje zařízení v místní síti. U tiskáren HP a externích tiskových serverů HP Jetdirect s více porty tiskáren může být připojeno číslo portu (Port 1, Port 2, Port 3). Tato adresa je uvedena na konfigurační (zkušební) stránce tiskového serveru.
Adresa IP | Jednoznačně identifikuje zařízení v síti TCP/IP a je přiřazena správcem sítě. Pokud dojde k zapnutí tiskového serveru HP Jetdirect a není pro něj do dvou minut nastavena platná adresa IP, bude automaticky přiřazena výchozí adresa IP (192.0.0.192). Tato výchozí adresa IP není platnou adresou, ale lze ji použít k určení nové tiskárny. Pokud existuje více tiskáren s výchozí adresou, rozlišíte správnou tiskárnu pomocí její hardwarové adresy.

Poznámka: Pokud je text v poli zkrácen a chcete zobrazit celé pole, změňte jeho šířku. Chcete-li změnit velikost pole, klepněte na okraj záhlaví pole a přetáhněte jej.

Pokyny k tisku konfigurační stránky sítě naleznete v dokumentaci dodávané s tiskárnou.

Je-li vybraná tiskárna chráněna názvem komunity SNMP nebo heslem Jetdirect, budete vyzváni k jejich zadání. Pokud nebude zadaná hodnota platná, nebude možné provést instalaci tiskárny pomocí tohoto průvodce.

#### Další informace:

Slovníček pojmů síťového tisku