### Especificació d'impressora

La pantalla Especificació d'impressora us permet especificar directament una impressora de la xarxa per una de les seves adreces.

Seleccioneu i introduïu una de les adreces següents per a la impressora desitjada, i després premeu Endavant. Podeu trobar les adreces configurades actualment imprimint una pàgina de configuració de xarxa.

Nota: Només les opcions vàlides per a la impressora apareixen a la pantalla.

- Adreça de maquinari. Una adreça de maquinari LAN (també anomenada adreça d'estació o adreça MAC) identifica únicament un dispositiu.
- Adreça IP. Una adreça IP (Protocol Internet) identifica únicament cada dispositiu d'una xarxa TCP/IP. Consisteix en un número de quatre bytes (32 bits) amb la forma n.n.n.n (on n representa un número de 0 a 255), i generalment és assignada per un administrador de la xarxa.

Nota: Vegeu la documentació subministrada amb la impressora per obtenir informació addicional sobre els paràmetres per defecte de la impressora. Algunes impressores d'HP accepten una adreça IP per defecte (com ara 192.0.0.192) dos minuts després de l'inici. Utilitzeu aquest paràmetre predeterminat per identificar a l'inici una nova impressora.

- Nom del sistema principal IP. Es tracta d'un nom amical (o fàcil d'identificar) que pot utilitzar-se en lloc de l'adreça IP de la impressora.

Nota: Per configurar impressores que no es troben a la xarxa local, vegeu Addició d'impressores a grans xarxes IP.

Si una impressora seleccionada està protegida per un nom de comunitat SNMP o una contrasenya Jetdirect, se us demanarà que introduïu el nom de comunitat o la contrasenya. Si l'entrada no és vàlida, no podeu instal·lar la impressora mitjançant l'Auxiliar.

#### Per a més informació:

Glossari de termes d'impressió en xarxa