### Kontrollere skrivertilkoblingen

Hvis du kobler til skriveren trådløst, må du kontrollere at skriverens trådløs-indikator er på (se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren, hvis du trenger hjelp til å finne skriverens trådløs-indikator). Velg deretter ett av alternativene på skjermen som er beskrevet nedenfor.

Hvis du kobler til ved hjelp av en nettverkskabel, kontrollerer du nettverksportlampene på baksiden av skriveren:

Hvis koblingslampen er: | Gjør følgende:
--- | ---
På og lyser grønt | Velg ett av alternativene på skjermen som er beskrevet nedenfor. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside for å finne skriverens maskinadresse (MAC-adresse), IP-adresse eller enhetsnavn (IP-vertsnavn). Hvis du ønsker instruksjoner om hvordan du skriver ut en nettverkskonfigurasjonsside, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
Av | Kontroller at nettverkskabelen er riktig koblet til skriveren og det trådløse tilgangspunktet (WAP) eller til datamaskinen. Kontroller at WAP er slått på. Kontroller at skriveren er slått på. Kontroller at datamaskinen er koblet til nettverket.

Når du har kontrollert elementene på listen ovenfor, velger du en metode for å søke etter skriveren på nytt:

- Velg Søk på nytt hvis du vil at installeringsveiviseren skal utføre et nytt søk.
- Velg Angi en skriver med adresse hvis du vil angi skriverens maskinadresse (MAC-adresse), IP-adresse eller enhetsnavn (IP-vertsnavn) manuelt.
- Velg Angi innstillinger for en skriver utenfor nettverket hvis du konfigurerer en port for en skriver som ikke er koblet til nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.