### Trådløs kryptering – WEP

##### WEP-nøkkel

Hvis det trådløse nettverket ikke bruker WEP, må du klikke på Neste.

Hvis nettverket bruker WEP, må du velge Aktiver datakryptering og angi informasjon om WEP-nøkkel. Nøkkelen du angir, må være identisk med nøkkelen for nettverket.

Hvis du ikke kjenner til WEP-nøkkelen, må du kontakte systemansvarlig, eller se i dokumentasjonen for trådløst tilgangspunkt (WAP).

Skriv inn WEP-nøkkelen for nettverket ditt. Du må skrive WEP-nøkkelen akkurat slik den vises i nettverket. Bruk ikke dette skjermbildet til å opprette en ny WEP-nøkkel.

Hvis du klikker på Neste og dette skjermbildet vises på nytt, har du skrevet en ugyldig WEP-nøkkel. Skriv inn WEP-nøkkelen på nytt nøyaktig slik den vises i nettverket.

##### Flere WEP-nøkler

Det kan hende at nettverket har mer enn én WEP-nøkkel. Hvis det er tilfellet, må du bruke skriverens innebygde Web-server til å konfigurere skriverens trådløs-innstillinger. Klikk på Avbryt, og se deretter i dokumentasjonen for skriveren hvis du ønsker informasjon om den innebygde Web-serveren. Når du har konfigurert de trådløse innstillingene, må du kjøre installeringsveiviseren på nytt.