### 無線加密 - WEP

##### WEP 金鑰

如果您的無線網路未使用 WEP，則按「下一步」。

如果您的網路使用 WEP，則選擇「啟動資料加密」，並提供 WEP 金鑰資訊。您輸入的金鑰必須與您網路上的金鑰相同。

如果您不知道 WEP 金鑰，請洽詢設定您網路組態的人員，或參閱無線存取點 (WAP) 的說明文件。

輸入您網路的 WEP 金鑰。您必須輸入與網路上的金鑰完全相同的 WEP 金鑰。請勿使用此畫面來建立新的 WEP 金鑰。

您按「下一步」之後，如果此畫面又出現，則表示先前輸入無效的 WEP 金鑰。請重新輸入與網路上的金鑰完全相同的 WEP 金鑰。

##### 多個 WEP 金鑰

您的網路可以具有一個以上的 WEP 金鑰。在此情況下，您必須使用印表機的內嵌 Web 伺服器 (Embedded Web Server，EWS) 來設定印表機的無線設定值。按一下「取消」，然後參閱印表機的說明文件，以瞭解 EWS 資訊。設定無線設定值之後，重新執行安裝精靈。