### אבטחת אלחוט

בחר את סוג האבטחה שבשימוש ברשת האלחוטית:

- מערכת פתוחה: בחר באפשרות זו אם הרשת האלחוטית אינה דורשת הצפנה או אימות.
- מפתח משותף (WEP): בחר באפשרות זו אם כל התקן ברשת משתמש במפתח WEP כדי להתחבר לרשת האלחוטית. במסך הבא תזין את מפתח ה-WEP שישמש את המדפסת עבור הרשת האלחוטית.
- WPA-אישי (WPA-PSK): בחר WPA-אישי אם הרשת האלחוטית משתמשת במשפט אימות כדי להתחבר לרשת. WPA-אישי מספקת הצפנה של תקשורת אלחוטית ומספקת אבטחה משופרת. במסך הבא תזין את משפט האימות שבו תשתמש המדפסת עבור הרשת האלחוטית. באפשרותך לקבל את משפט האימות מתיבת הדו-שיח 'מאפיינים' או 'הגדרות' של כלי העזר המקוון של נקודת הגישה, השער או הנתב שלך. משפט האימות צריך לכלול בין 8 ל-63 תווים. התווים החוקיים לשימוש במשפט אימות הם 0-9, a-z, A-Z וערכת הסימנים המופיעה בטבלה להלן.

אם אינך בטוח מהו סוג האבטחה המשמש ברשת שלך, לחץ כאן.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |