### Impressores trobades

La pantalla Impressores trobades mostra una llista de totes les impressores (o dispositius multifuncionals) detectades a la xarxa local. Seleccioneu la impressora que vulgueu a la llista i premeu Endavant.

Si la impressora desitjada no apareix a la llista, feu una de les accions següents:

- Premeu el botó Torna a cercar, o bé
- Premeu el botó Anul·la per sortir, i a continuació torneu a executar l'Auxiliar d'instal·lació.

Nota: Per configurar impressores que no es troben a la xarxa local, vegeu Addició d'impressores a grans xarxes IP.

Les impressores que es troben a la llista s'identifiquen per mitjà dels camps següents. L'adreça de maquinari pot resultar molt útil per detectar la impressora:

Model | Identifica el model de la impressora (per exemple, HP LaserJet 5000 Series). L'opció Desconeguda apareix si el model no ha pogut ser detectat, si la impressora es troba apagada o si no existeix cap impressora connectada. Per a servidors d'impressió externs d'HP Jetdirect, es mostra el següent si existeix una impressora connectada per no s'ha pogut identificar: Paral·lel: Impressora/traçador Centronics USB (unidireccional): Perifèric unidireccional USB (bidireccional): Perifèric bidireccional
Adreça de maquinari | (anomenada també adreça d'estació o adreça MAC). Identifica només un dispositiu a la xarxa local. Per a impressores d'HP i servidors d'impressió externs d'HP Jetdirect que tenen diversos ports d'impressora, és possible afegir un número de port (Port 1, Port 2, Port 3). Aquesta adreça apareix a la llista de la pàgina de configuració (prova) del servidor d'impressió.
Adreça IP | (Protocol Internet) Identifica de forma exclusiva cada dispositiu d'una xarxa TCP/IP i és assignada per un administrador de la xarxa. Quan engegueu un servidor d'impressió d'HP Jetdirect i no el configureu amb una adreça IP vàlida en dos minuts, s'assigna automàticament una adreça IP per defecte (192.0.0.192). Potser aquesta adreça IP per defecte no sigui vàlida, però pot utilitzar-se per identificar una nova impressora. Si existeixen diverses impressores amb l'adreça per defecte, comproveu l'adreça de maquinari per identificar la impressora correcta.

Nota: Si una entrada del camp està truncada i voleu visualitzar el camp sencer, canvieu l'amplada del camp. Per això, col·loqueu el cursor a l'extrem de l'encapçalament del camp, i premeu i arrossegueu.

Per obtenir instruccions sobre com imprimir una pàgina de configuració de xarxa, vegeu la documentació subministrada amb la impressora.

Si una impressora seleccionada està protegida per un nom de comunitat SNMP Community Name o una contrasenya Jetdirect, se us demanarà que introduïu el nom de comunitat o la contrasenya. Si l'entrada no és vàlida, no podeu instal·lar la impressora mitjançant l'Auxiliar.

#### Per a més informació:

Glossari de termes d'impressió en xarxa