### Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID)

Ένα όνομα δικτύου (SSID) προσδιορίζει ένα ασύρματο δίκτυο. Όλες οι ασύρματες συσκευές σε ένα δίκτυο πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα δικτύου.

##### Εισαγωγή του ασύρματου ονόματος δικτύου (SSID)

Καταχωρήστε το όνομα δικτύου για το ασύρματο δίκτυό σας.

Το όνομα δικτύου μπορεί να έχει μήκος έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων). Στα ονόματα δικτύου γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Για παράδειγμα, αν το σωστό όνομα δικτύου είναι “My Network”, αν καταχωρήσετε το όνομα δικτύου ως “my network” θα προκληθεί σφάλμα.

Εάν δεν γνωρίζετε το σωστό όνομα δικτύου για το ασύρματο δίκτυό σας, κάντε κλικ εδώ.

##### Κατάσταση επικοινωνίας

Επιλέξτε την κατάσταση επικοινωνίας για το ασύρματο δίκτυό σας.

Ασύρματο δίκτυο (υποδομή): Επιλέξτε αν τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε ένα ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί σημείο ασύρματης πρόσβασης (WAP), όπως ένας διανομέας, ένας δρομολογητής ή μια πύλη ασύρματου δικτύου.

Μεταξύ ομώνυμων συσκευών (Adhoc): Επιλέξτε το αν συνδέετε τον εκτυπωτή με ασύρματη σύνδεση χωρίς τη χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης (WAP).